# CONTRÔLE DU PORT

Activez ou désactivez les ports principaux du système, définissez les numéros de port et appuyez sur la touche [Enregistrer].
Les ports suivants peuvent être configurés.

Port serveur | Port client
--- | ---
HTTP HTTPS IMPRESSION FTP Impression RAW LPD IPP IPP-SSL Réception de sortie en tandem Num. PC Panneau de commandes distant SNMPD Telnet NBT/WINS JCP RARP SMTP WSD Extension USB (lorsque Module de communication avec une application ou Module de compte externe est activé) Sharp OSA (lorsque Module de communication avec une application ou Module de compte externe est activé) HTTP HTTPS | HTTP HTTPS FTP FTPS SMTP SMTP-SSL POP3 POP3-SSL SNMP-TRAP Aviser fin de travail LDAP LDAP-SSL SMB/WINS SNTP mDNS Envoi de sortie en tandem Envoi Sauvegarde des données

Retour au début du chapitre