# INDICATEURS D'ÉTAT

## Présentation

Ces indicateurs montrent l'état de l'appareil L'indicateur vert s'allume ou clignote en fonction de l'état du travail de l'appareil. L'indicateur rouge s'allume ou clignote lorsqu'une erreur se produit. Il s'allume lorsqu'une erreur se produit mais que l'appareil est toujours utilisable et clignote lorsque l'appareil n'est plus utilisable par suite d'une erreur. Dans le mode Réglages, vous pouvez modifier les réglages de fonctionnement des indicateurs d'état.

### Noms des fonctions

Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
Indicateur (rouge)
L'indicateur rouge s'allume ou clignote lorsqu'une erreur se produit.
×
Indicateur (vert)
L'indicateur vert s'allume ou clignote en fonction de l'état du travail de l'appareil.
×
Bouton de descente du plateau
Appuyez sur ce bouton pour retirer les feuilles imprimées du plateau empileur. Le plateau se déplace vers le bas pour vous permettre de retirer le chariot papier.
×
Indicateur de montée/descente du plateau
Ce témoin clignote lorsque que le plateau monte ou descend et s'allume lorsqu'il a terminé sa descente. Ce témoin s'allume également si un bourrage papier s'est produit dans l'empileur.
×
Indicateur de sortie
Ce témoin clignote lorsque des feuilles imprimées arrivent dans le plateau empileur.
×
Indicateur d'erreur
Ce témoin s'allume lorsque seul l'empileur grande capacité ne peut être utilisé en raison d'une erreur et clignote lorsque l'ensemble du système ne peut être utilisé.
Dans le mode Mise hors tension auto., les indicateurs d'état s'éteignent.

###### Pour modifier les conditions dans lesquelles les indicateurs d'état doivent s'allumer ou clignoter :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Réglage indic. d'état].