# MODIFICATION DE LA DESTINATION DE SORTIE

Permet de spécifier la destination des copies en sortie.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Sortie]

2. #### Appuyez sur la touche [Plateau de sortie]

   Une fois les réglages terminés, appuyez sur .

   - Si un finisseur (agrafage de 100 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) est installé, sélectionnez la touche [Bac à décalage] ou [Magasin du centre].
   - Lorsque le plateau d'alimentation auxiliaire est installé, vous pouvez sélectionner la touche [Plat. à droite].
   - Si un finisseur (agrafage de 50 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 50 feuilles) est installé, sélectionnez la touche [Bac à décalage] ou [Plateau supérieur].
   - Si un empileur grande capacité est installé, sélectionnez la touche [Plateau supérieur] ou [Plateau empileur].

Retour au début du chapitre