# TRANSMISSION CONFIDENTIELLE CODE F

## Présentation

Vous pouvez délivrer un fax à un utilisateur spécifique en l'envoyant à la boîte mémoire confidentielle code F enregistrée sur l'appareil récepteur (votre appareil ou l'appareil distant).
Cette possibilité est utile pour l'envoi de documents confidentiels et le partage de fax entre plusieurs services.
Le document reçu par réception confidentielle code F ne peut être imprimé que lorsque le destinataire entre le code d'accès d'impression.

- VÉRIFICATION DES FAX REÇUS EN MODE RÉCEPTION CONFIDENTIELLE CODE F

Vérifiez à l'avance le F-code (composé de la sous-adresse et du code d'accès) de la boîte mémoire code F sur votre appareil et sur l'appareil distant.

###### Pour créer des boîtes mémoires code F :

Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Boîte mémoire code F].
Retour au début du chapitre