# FINISSEUR (AGRAFAGE DE 50 FEUILLES)

## Présentation

Ce module comprend la fonction Décalage, qui délivre des feuilles triées tout en décalant chaque jeu de feuilles, et la fonction Tri agrafage qui permet d'agrafer chaque jeu de tirages.
L'installation d'un module de perforation en option vous permet de réaliser des perforations dans le papier imprimé.
Le finisseur (agrafage de 50 feuilles) ne peut être installé que sur le MX-M904.

### Noms des fonctions

Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
Plateau de sortie
Les copies agrafées et décalées sont dirigées vers ce magasin.
Il est possible de faire glisser le magasin. Sortez le plateau pour imprimer sur du papier grand format (formats A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Couverture avant
Ouvrez ce capot pour remplacer la cartouche d'agrafes ou retirer des agrafes coincées.

- Ne placez pas d'objets lourds sur le finisseur (agrafage de 50 feuilles) et n'appuyez pas non plus dessus.
- Faites attention lorsque vous mettez l'appareil sous tension et que l'impression commence, car le plateau peut se déplacer vers le haut et le bas.
- Il est impossible d'installer simultanément un finisseur (agrafage de 50 feuilles) et un finisseur piqûre à cheval.

### Fournitures

Le finisseur (agrafage de 50 feuilles) requiert la cartouche d'agrafes suivante :
Cartouche d'agrafes (environ 5 000 agrafes par cartouche × 3 cartouches) AR-SC2

### Remplacement de la cartouche

Lorsque la cartouche d'agrafes ne contient plus d'agrafes, un message s'affiche sur le panneau de commande. Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer la cartouche d'agrafes.

1. #### Ouvrez le capot

2. #### Tirez sur le module.

   Sortez lentement le module jusqu'à la butée.

3. #### Retirez le support de la cartouche d'agrafes

   Saisissez la partie verte du support de la cartouche d'agrafes et tirez ce dernier vers le bas.

4. #### Déverrouillez le capot du support de la cartouche d'agrafes

   Tout en tenant les deux côtés du support de la cartouche d'agrafes, tirez le module supérieur vers le haut.

   Lorsqu'il reste des agrafes, il est impossible de déverrouiller le support.

5. #### Retirez la cartouche d'agrafes

6. #### Installez une cartouche d'agrafes neuve

   Insérez fermement le support de cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible.

   Ne retirez pas le ruban d'étanchéité de la cartouche avant d'avoir inséré la cartouche dans le support.

7. #### Réinsérez fermement le support de cartouche d'agrafes.

8. #### Retirez le ruban qui retient les agrafes en tirant droit.

9. #### Installez le support de la cartouche d'agrafes

   Insérez fermement le support de cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible.

10. #### Poussez l'agrafeuse dans l'appareil.

11. #### Fermez le capot

Retour au début du chapitre