# TRANSFERT DES DONNÉES REÇUES VERS UNE ADRESSE RÉSEAU

## Présentation

Si l'appareil ne peut pas imprimer parce que le magasin papier ou la cartouche est vide, les fax I-Fax seront transférés vers une autre adresse I-Fax précédemment enregistrée (y compris SMTP direct).

- Aucun transfert n'est possible si vous n'avez pas reçu d'I-Fax ou si vous n'avez pas programmé un numéro de fax de transfert.
- Si certaines pages d'un fax en cours de transfert ont été correctement imprimées, seules les pages qui n'ont pas pu être imprimées seront transférées.
- Si le transfert a échoué parce que la transmission a été annulée ou qu'une erreur de communication s'est produite, les fax qui devaient être transférés retournent dans la file d'attente d'impression de l'appareil.

###### Pour enregistrer le destinataire :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages I-Fax] → [Réglages de réception] → [Régler l'adresse pour l'envoi de données].

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Réglages] dans l'écran d'accueil.

2. #### Sélectionnez [Réglages système] et appuyez sur la touche [Réception/Envoi de données fax]

3. #### Appuyez sur la touche [Soumettre] dans « Transférer les données reçues » de « Réglages des fax internet » pour commencer le transfert des données

   Si un écran de saisie de mot de passe s'affiche, le « Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues » a été activé. Saisissez le mot de passe à l'aide des touches numériques pour commencer le transfert.
   - IMPRESSION D'UN FAX PROTÉGÉ PAR MOT DE PASSE (RÉGLAGE DE MISE EN ATTENTE POUR L'IMPRESSION DES DONNÉES REÇUES)

Retour au début du chapitre