# INFORMATIONS FIGURANT DANS LA COLONNE DE RÉSULTAT

## Présentation

Le type d'erreur et diverses informations sont imprimés dans la colonne de résultat des rapports de transaction et d'activité. Lorsqu'un rapport de transaction ou un rapport d'activité est imprimé, vérifiez le résultat de la transaction dans la colonne de résultat et agissez en conséquence.

###### Exemples de messages imprimés dans la colonne de résultat

Message | Description
--- | ---
OK | La transmission a réussi.
RAPPORT OK | Un rapport de réception a été demandé pour la transmission ; la transmission a réussi et l'appareil a reçu le rapport en provenance de l'adresse de destination.
ANNULER | Une transmission en cours a été arrêtée ou bien un travail de transmission programmée a été annulé.
MEM. PLEINE | La mémoire a saturé pendant la réception.
Réception refusée | Un I-Fax a été envoyé par un expéditeur filtré.
RAPP. PAS OK | Un rapport de réception a été demandé pour la transmission, mais la transmission ne s'est pas effectuée correctement et l'appareil a reçu un rapport d'échec.
PAS RAPPORT | Un rapport de réception a été demandé pour la transmission, mais aucun rapport n'a été reçu dans le délai imparti.
LIMITE INC. | La transmission n'a pas réussi car la taille du fichier dépassait la taille limite de fichier définie dans les réglages de l'appareil.
Cour. électr. | Un courrier électronique a été reçu, mais le fichier joint n'était pas un fichier TIFF-F ou il n'y avait aucun fichier joint et par conséquent l'impression n'a pas eu lieu.
ECHEC xx (xxxx) | La transaction a échoué à cause d'une erreur de communication. 2 premiers chiffres de l'erreur de communication : Les deux premiers chiffres du numéro de l'erreur de communication sont compris entre 00 et 99. 4 derniers chiffres de l'erreur de communication : code utilisé par les techniciens de maintenance.

Retour au début du chapitre