# NUMÉRISATION D'ORIGINAUX DE DIFFÉRENTS FORMATS(ORIGINAL DE FORMAT MIXTE)

## Présentation

Cette fonction permet d'envoyer des originaux de différents formats en même temps.
Au cours de la numérisation, l'appareil détecte automatiquement le format de chacun des originaux.
On ne peut utiliser cette fonction qu'avec la combinaison de tailles originales suivante :

- A3 et B4, A3 et B5, B4 et A4, et A4 et B5
- A4R et B5, B4 et A4R, B4 et A5, et B5 et A5
- 11" × 17" et 8-1/2" × 14", 11" × 17" et 8-1/2" × 13" et 11" × 17" et 5-1/2" × 8-1/2"

- Si vous avez sélectionné la fonction Original form. mix., vous ne pourrez pas définir le format de numérisation de l'original.
- Après avoir sélectionné le format de numérisation de l'original, vous ne pourrez pas configurer l'option Original form. mix.
- Il n'est pas possible de combiner les fonctions Rotation et Original de format mixte.
- Cette fonction n'est pas disponible si [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Réglage détecteur format des originaux] est réglé sur « AB-3 » dans le « mode Réglages (administrateur) ».

## Utilisation

1. #### Placement d'originaux dans le chargeur automatique de documents

   Insérez les originaux en alignant les coins tous ensemble dans le coin au fond à gauche du chargeur de documents.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

2. #### Saisissez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Original de format mixte.]

   Une croix apparaît sur l’icône.

   Pour les originaux de format mixte, réglez « Original » sur « Auto ».

   ###### Pour annuler la fonction Original de format mixte :

   Appuyez sur la touche [Doc. mixte] pour effacer la coche.

4. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image.
   Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.

Retour au début du chapitre