# NUMÉRISATION D'ORIGINAUX FINS(MODE NUMÉRISATION LENTE)

## Présentation

Utilisez cette fonction pour numériser des originaux peu épais par le chargeur de documents automatique. Cette fonction permet d'éviter les risques de bourrage des originaux peu épais.

Lorsque « Mode num. lente » est sélectionné, la numérisation automatique recto verso n'est pas disponible.

## Utilisation

1. #### Placement d'originaux dans le chargeur automatique de documents

   Ajustez doucement les guides.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

   Si les originaux sont insérés trop brusquement, ils risquent de se froisser et de rester bloqués.

2. #### Saisissez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Num. lente]

   Une croix apparaît sur l’icône.

   ###### Pour annuler la fonction Mode numérisation lente :

   Appuyez sur la touche [Mode numéris. lente] pour effacer la coche.

4. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image.
   Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.

Retour au début du chapitre