# VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION

## Présentation

Vérifiez l'image de sortie sur l'écran tactile avant d'envoyer un fax.
Si vous appuyez sur la touche [Aperçu] avant de numériser l'original, vous pouvez vérifier l'état de l'image numérisée sur l'écran d'aperçu. Étant donné que vous pouvez ajuster la taille d'envoi de l'image et la résolution tout en les contrôlant sur l'écran d'aperçu, vous pouvez envoyer un original de meilleure qualité au destinataire.

- UTILISATION DE L'ÉCRAN D'APERÇU

###### Fonctions qui peuvent être modifiées pendant la consultation de l'aperçu d'une image

Les réglages et fonctions que l'on peut modifier pendant et après la numérisation d'une image pour aperçu sont les suivants :
Taille d'envoi, Brochure/Bloc-notes recto verso, Résolution, Effacement, Minuteur, Sélectionner nom perso., Rapport de transaction, Ligne d'envoi

- Selon la taille des données de transmission, une partie de l'aperçu peut ne pas apparaître dans l'écran d'aperçu de l'écran tactile.
- La fonction d'aperçu n'est pas disponible quand le format de l'original est en Format long.

Retour au début du chapitre