# BOÎTE MÉMOIRE CODE F

Ce chapitre explique comment enregistrer des boîtes mémoire pour différents types de communication code F.

### Ajout ou modification d'une boîte mémoire code F

Lorsque vous appuyez sur la touche [Ajouter], l'écran d'enregistrement de boîte mémoire code F s'affiche. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 boîtes mémoire code F pour toutes les fonctions (mémoire de relève, confidentiel, et diffusion relais).
Lorsque vous appuyez sur un nom de boîte mémoire code F, l'écran d'enregistrement de cette boîte mémoire s'affiche. Vous pouvez maintenant le modifier.

###### Liste des éléments de configuration

Elément | Description
--- | ---
Éléments communs à tous les types
Type de boîte | Sélectionnez le type de boîte. Mémoire de relève : enregistre une boîte mémoire pour la mémoire de relève code F. La sous-adresse et le code d'accès que vous enregistrez dans la boîte mémoire sont nécessaires pour que l'appareil de destination interroge la vôtre (demande de transmission) via une communication code F. Confidentiel : Enregistre une boîte mémoire pour une communication confidentielle code F. En outre, enregistrez un « numéro d'identification d'impression » de la boîte mémoire pour imprimer les fax reçus par réception confidentielle. La sous-adresse et le code d'accès que vous programmez dans la boîte mémoire sont nécessaires pour que l'appareil de destination envoie un fax à votre appareil via une communication confidentielle code F. Diffusion relais : Enregistre une boîte mémoire pour la diffusion relais code F. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 destinations pour le routage des données reçues. La sous-adresse et le code d'accès que vous programmez dans la boîte mémoire sont nécessaires pour que l'appareil de destination envoie un fax à votre appareil via une transmission de demande de relais code F.
Nom de la boîte mémoire | Entrez un nom (maximum de 18 caractères) pour la boîte mémoire.
Sous-adresse / Code d'accès | Entrez une sous-adresse et un code d'accès. Vous pouvez saisir 20 chiffres au maximum pour chacune des sous-adresses et codes d'accès. Séparez une sous-adresse et un code d'accès par un slash ("/").
Éléments affichés lors de l'enregistrement d'une boîte mémoire confidentielle
Numéro d'identification personnel d'impression | Définissez un "numéro d'identification personnel d'impression" pour la réception confidentielle. Entrez un nombre à 4 chiffres.
Éléments affichés lors de l'enregistrement d'une boîte mémoire de diffusion relais
Destinataire | Sélectionnez les destinataires finaux de la diffusion relais. Sélectionnez les destinataires dans le carnet d'adresses. Sélectionnez les destinataires dans le carnet d'adresses : Sélectionnez les adresses dans le carnet d'adresses. Saisie de la destination : une adresse qui n'est pas enregistrée dans le carnet d'adresses peut être saisie directement. Entrez l'adresse comme pour enregistrer une adresse dans un mode. Toutes les destinations : la liste des destinataires sélectionnés s'affiche. Les adresses peuvent être supprimées de cette liste si nécessaire.

### Suppression d'une boîte mémoire code F

Pour supprimer une boîte mémoire code F sélectionnée, cochez la case située à gauche de son nom () et appuyez sur la touche [Effacer].

- Le code d'accès n'est pas obligatoire.
- N'oubliez pas le numéro d'identification personnelle d'impression. Si vous oubliez ce numéro ou si vous souhaitez le vérifier, contactez votre revendeur ou un représentant du service après-vente agréé.

- Lors de la programmation d'une nouvelle boîte mémoire, vous ne pouvez pas utiliser une sous-adresse déjà programmée pour une autre boîte. Toutefois, vous pouvez utiliser un seul et même code d'accès pour plusieurs boîtes mémoire.
- " » et [#] ne peuvent pas être utilisés dans une sous-adresse.

Retour au début du chapitre