# RÉCEPTION D'UN FAX APRÈS LA PRISE D'UN APPEL SUR LE POSTE TÉLÉPHONIQUE SUPPLÉMENTAIRE

## Présentation

Vous pouvez d'abord répondre à un appel téléphonique, puis recevoir un fax sur votre appareil.
Si vous avez une ligne téléphonique à numérotation décimale, remplacez votre téléphone par un modèle à signalisation par fréquences vocales.

- ###### Pour recevoir un fax après la prise d'un appel sur le poste téléphonique supplémentaire :

  Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réception/Envoi de données fax] → [Réglages fax] et réglez [Réglages de réception] sur [Réception manuelle].

- ###### Pour modifier le numéro de téléphone pour la réception de fax :

  Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages fax] → [Réglages par défaut] → [Réglage du numéro de réception à distance].

## Utilisation

1. #### Lorsque le téléphone sonne, décrochez et parlez dans le combiné

2. #### Commutation de l'appareil en mode réception de fax

   Composez [5], [*] et [*] sur les touches du téléphone externe

   Si vous avez modifié le numéro de fax, composez son numéro et appuyez sur la touche [*] [*].

3. #### Raccrochez le téléphone

   Un bip retentit une fois la réception terminée.

   Si le téléphone supplémentaire est toujours décroché à la fin de la transmission du fax, un signal d'alarme retentit et un message apparaît sur l'écran tactile. L'alarme et le message s'arrêtent quand le téléphone supplémentaire est raccroché.

Retour au début du chapitre