# NUMÉRISATION D'UN DOCUMENT DANS LA MÉMOIRE DE RELÈVE CODE F

Vous devez numériser et stocker des documents dans la boîte mémoire code F (mémoire de relève) afin qu'ils puissent être envoyés à un autre appareil.

## Utilisation

1. #### Placez l'original

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Configurez les réglages de l'original et d'autres fonctions.

   Vous ne pouvez pas activer Programme, Minuteur, Rapport de transaction, Relève et Archivage de documents.

3. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Boîte mémoire]

4. #### Appuyez sur l'onglet [Mémoire de relève]

5. #### Appuyez sur la touche correspondant à la boîte mémoire code F (mémoire de relève)

6. #### Appuyez sur la touche [Modifier le nombre de répétitions] sur le panneau d'action, puis définissez le nombre de relèves

   Pour effacer l'original après sa transmission, appuyez sur la touche [1 fois]. Pour répéter la transmission d'un original, appuyez sur la touche [Illimité]. Modifiez les réglages en fonction des besoins.
   Une fois les réglages terminés, appuyez sur et sur la touche .

7. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
   Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les pages une par une.
   Une fois que vous avez numérisé le dernier original, appuyez sur la touche [Fin lecture].
   Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image.
   Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ».

Retour au début du chapitre