# RÉGLAGES DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement de l'appareil peut être réglé comme suit.

### Divers réglages

Pour régler diverses opérations.

###### Mode affichage étendu

Permet d'agrandir les caractères affichés sur l'écran.
Lorsque le mode affichage étendu est activé, l'icône s'affiche dans la zone système.

###### Son des touches

Permet de régler le son des touches. Vous pouvez désactiver le son des touches. Trois bips peuvent également être émis au retour aux valeurs initiales lors de la configuration du taux en mode copie ou du réglage de l'exposition dans n'importe quel mode.

Écran dans lequel le réglage prend effet | Valeur initiale
--- | ---
Écran de configuration du taux dans l'écran de base du mode copie | Taux 100 %
Écran de configuration de l'exposition dans l'écran de base du mode copie | Niveau d'exposition : 3 (moyen)
Écran de réglage de l'exposition dans l'écran de base des modes fax, I-Fax et numériseur réseau
Écran de réglage d'exposition pour la numérisation vers disque dur en mode d'archivage de document

###### Son des touches au retour à l'état initial

Lorsque vous spécifiez l'exposition dans l'écran de réglage de l'exposition de chaque mode, un triple signal sonore retentit lorsque la valeur de référence est atteinte.

###### Réglage du retour à l'état initial

Le délai à partir duquel le retour à l'état initial est activé peut être défini entre 10 et 240 secondes par incréments de 10 secondes.
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant la période définie ici, la fonction de retour à l'état initial efface les réglages qui ont été sélectionnés et retourne à l'écran de base du mode copie ou à l'écran de l'état des travaux.

###### Annuler la minuterie

Cette option sert à désactiver la fonction d'effacement automatique.

###### Réglage durée des messages

La durée d'affichage des messages dans l'écran tactile (délai à partir duquel un message est automatiquement effacé) peut être définie entre 1 et 12 secondes.

###### Réglage de la langue d'affichage

La langue utilisée par l'écran tactile peut être modifiée par n'importe quelle autre langue.
Quand l'authentification utilisateur est activée et si une langue d'affichage est indiquée dans le groupe de fonctions prédéfinies, ce réglage est prioritaire.

###### Réglage de l'affichage par défaut

Réglez l'écran apparaissant après l'effacement et la connexion automatiques.
Vous pouvez choisir entre Copie, Courrier électronique, FTP/Poste de travail, I-Fax, Fax, Saisie de données, Carnet d'adresses, Archivage de documents, Écran d'accueil ou l'Écran Sharp OSA*.
* Si le module de communication d'application est installé.

###### Afficher les menus des favoris par défaut

Vous pouvez demander l'affichage préalable des « Favoris » pendant la sélection du mode.

###### Afficher le panneau de commande par défaut

Indiquez si le panneau d'action doit être affiché ou non sur l'écran.

###### Désactivation fonc. travail prioritaire

La fonction de travail prioritaire peut être désactivée. Dans ce cas, la touche [Priorité] ne s'affiche pas dans l'écran d'état des travaux.

###### Impr. plat. alim. aux. désactivée

Ce réglage permet de désactiver l'impression à partir du plateau d'alimentation auxiliaire (impression d'autres travaux en priorité par rapport à un travail qui a été interrompu* car le papier nécessaire pour ce travail ne se trouve dans aucun des magasins).
* Ceci n'inclut pas les cas de manque de papier pendant le travail.

###### Commuter l'affichage du nombre de jeux vers l'affichage de l'état du travail

Sélectionnez s'il faut afficher le nombre de jeux en cours ou de jeux restants comme Etat travail.

###### Réglage de l'utilisation des touches

Ce réglage détermine combien de temps une touche de l'écran tactile doit rester activée pour enregistrer l'entrée de la touche. Le délai peut être défini entre 0 et 2 secondes par incréments de 0,5 seconde.
En augmentant le délai, toute entrée de touche peut être évitée en cas de sélection accidentelle d'une touche. Notez, cependant, que plus le délai est long, plus l'attention est grande lors de la sélection des touches afin de garantir que l'entrée de la touche a été enregistrée.

###### Désactiver la répétition auto. de touche

Cette option sert à désactiver la répétition des touches.
La fonction de répétition des touches entraîne la modification en continu d'un réglage lors d'un appui bref ou maintenu sur une touche.

###### Durée de détection par un toucher prolongé

Définissez une durée en cas de détection d'une activation de touche prolongée.

###### Intervalle de vitesse de double clic

Sélectionnez un intervalle lorsqu'un double clic est détecté.

###### Désactivation du réglage de l'horloge

Désactive la possibilité de modifier la date et l'heure.

###### Désactivation du Mode Couvertures / Intercalaires

Désactive l'utilisation des fonctions couvertures et intercalaires.

###### Permet de désactiver la finition manuelle

Permet de désactiver la finition manuelle lorsqu'un module d'insertion est installé.

###### Définir la priorité clavier

Sélectionne l'utilisation du clavier logiciel ou d'un clavier externe pour saisir des caractères si le clavier externe est branché.

###### Afficher le chemin d'accès en cours dans Réglages système

Lorsque le mode de réglage de l'appareil est utilisé, la position des menus est affichée de manière hiérarchique en haut de l'écran tactile.

###### Permettre un lien du chemin d'accès en cours

Si « Afficher le chemin d'accès en cours dans Réglages système » est activé, le lien du chemin d'accès en cours est activé.

###### Réglage initial du compteur d'originaux

Spécifie si le « Compteur des originaux » dans Autres est activé pour chaque fonction.

Fonction | Types de fonction
--- | ---
Copie | Copie
Envoi d'image | Numériseur I-Fax FAX Entrée de données
Archivage de documents | Num. vers disque dur Num. périph stockage ext

###### Classer les chiffres du pavé numérique dans l'ordre croissant en partant du haut à gauche

Permet d'organiser les touches numériques dans l'ordre croissant à partir de la position supérieure gauche.

###### Réglage du modèle d'affichage du MFP

Sélectionnez un modèle de couleurs sur l'écran tactile parmi sept modèles de couleurs.
Un échantillon du modèle sélectionné peut être visualisé.

### Réglage de l'aperçu

###### Réglage de vérification des données images reçues

Sélectionnez si un aperçu des fax et I-Fax reçus est affiché.
Affiché lorsque le kit d'extension fax internet ou le kit d'extension fax est installé.

###### Liste par défaut/Affichage miniature

Réception des données de fax/I-Fax : permet de spécifier si le format d'affichage par défaut de l'écran qui répertorie les fax/I-Fax reçus est Liste ou Vignette.

###### Récupération des fichiers de l'archivage de documents

- Dossier principal/Dossier des fichiers temporaires : permet de spécifier si le format d'affichage par défaut des écrans du dossier principal d'archivage des documents et du dossier des fichiers temporaires est Liste ou Vignette.
- Dossier personnalisé : permet de spécifier si le format d'affichage par défaut de l'écran du dossier personnalisé d'archivage des documents est Liste ou Vignette.

### Réglages de l'utilisation à distance

Configurez les réglages nécessaires au fonctionnement de l'appareil à distance, depuis un PC connecté au même réseau.

###### Utilisation du logiciel à distance

- Droit d'utilisation : utilisé quand un logiciel à distance est utilisé pour faire fonctionner l'appareil à distance.
- Voir l'écran de saisie du mot de passe : lorsqu'un logiciel à distance est utilisé pour faire fonctionner l'appareil à distance, un écran de saisie du mot de passe peut apparaître sur l'appareil, l'ordinateur ou les deux.

###### Utilisation depuis le PC spécifié

- Droit d'utilisation : utilisé pour permettre le fonctionnement à distance de l'appareil à l'aide de l'ordinateur spécifié.
- Nom d'hôte ou adresse IP de l'ordinateur : saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'ordinateur à connecter à l'appareil. Saisissez un maximum de 127 caractères.
- Voir l'écran de saisie du mot de passe : lorsqu'un ordinateur spécifié est utilisé pour faire fonctionner l'appareil à distance, un écran de saisie du mot de passe peut apparaître sur l'appareil, l'ordinateur ou les deux.

###### Util. par utilisateur ayant mot de passe

- Droit d'utilisation : utilisé pour permettre à un utilisateur qui possède un mot de passe de faire fonctionner l'appareil à distance. Pour des renseignements relatifs au mot de passe, consultez votre technicien informatique.
- Voir l'écran de saisie du mot de passe : lorsqu'un utilisateur disposant d'un mot de passe fait fonctionner l'appareil à distance, un écran de saisie du mot de passe peut apparaître sur l'appareil, l'ordinateur ou les deux.

### Réglages des cookies

Spécifiez s'il faut ou non enregistrer ou effacer les cookies à utiliser lors de l'utilisation de Sharp OSA ou de la visualisation de pages Web.
Si l'option « Ne pas conserver le cookie » est sélectionnée, les cookies reçus sont supprimés lorsque les opérations sont terminées.

## Réglage du modèle de clavier

Pour enregistrer à l'avance un texte que vous utilisez souvent pour saisir une adresse ou un nom de domaine. Saisissez un maximum de 16 caractères.

## Réglages de personnalisation des touches

Affectez des fonctions fréquemment utilisées aux touches de raccourci clavier. Elles s'afficheront dans l'écran des favoris de l'écran initial de chaque mode. Sélectionnez le mode de réglage des touches personnalisées en cliquant sur l'onglet « Copie », « Numéris. », « I-Fax », « Fax » ou « Entrée données », puis configurez les touches personnalisées.
Cochez la case « Masquer » () ; vous pouvez configurer les touches personnalisées.

###### Liste des éléments de configuration

Elément | Description
--- | ---
Touches personnalisées 1 à 40 | Entrez un nom pour la touche personnalisée (20 caractères au maximum).
Elément | Sélectionnez la fonction que vous souhaitez affecter à la touche. Les fonctions que vous pouvez sélectionner varient en fonction du mode.
Revenir aux rég. initiaux | La valeur par défaut des réglages favoris sélectionnés est rétablie.

Il peut être configuré dans le mode Réglages (version Web) uniquement. Il ne peut pas être configuré sur l'écran tactile de l'appareil.

## Réglages de l'écran d'accueil

Vous pouvez configurer l'écran d'accueil qui s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton [Écran d'accueil].
Il peut être configuré dans le mode Réglages (version Web) uniquement. Il ne peut pas être configuré sur l'écran tactile de l'appareil.
Si vous cliquez sur un nom, l'écran de stockage des touches s'affiche.
Les réglages suivants peuvent être configurés.

### "Onglet « Élément »

Elément | Description
--- | ---
Touches d'accueil de 1 à 60 | Définissez les touches de défilement en haut de l'écran d'Accueil. Après avoir cliqué sur un nom, l'écran de stockage des touches apparaît.
Touches fixes de 1 à 10 | Définissez les touches de défilement toujours affichées en bas de l'écran d'Accueil. Après avoir cliqué sur un nom, l'écran de stockage des touches apparaît.
Modèle | Sélectionnez un des six modèles. La disposition des touches du modèle sélectionné avec la [Disposition des touches de l'écran] est affichée.

### "Onglet « Image »

Elément | Description
--- | ---
Image d'arrière-plan | Affiche le nom de fichier de l'image d'arrière-plan sélectionnée. Cliquez sur la touche [Modifier] pour modifier des images.

Retour au début du chapitre