# PARTIES LATÉRALES ET ARRIÈRE

Ce chapitre décrit les noms et fonctions des différents composants situés sur le côté et à l'arrière de l'appareil.
Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
Prise de lingne téléphone externe
Lorsque la fonction fax de l'appareil est utilisée, un poste téléphonique peut être connecté à cette prise.
×
Prise de ligne téléphonique
Lorsque la fonction fax de l'appareil est utilisée, une ligne téléphonique est connectée à cette prise.
×
Connecteur USB (type A)
Permet de connecter un périphérique USB tel qu'une clé USB à l'appareil.
Prend en charge l'USB 2.0 (Haut débit).
×
Connecteur USB (type B)
Vous pouvez y connecter un ordinateur pour utiliser l'appareil comme imprimante.
Pour le câble USB, utilisez un câble blindé.
Prend en charge l'USB 2.0 (Haut débit).
×
Connecteur LAN
Vous pouvez raccorder le câble réseau à ce connecteur lorsque vous utilisez l'appareil en réseau.
Utilisez un câble LAN blindé.
×
Connecteur de maintenance uniquement
L'utilisation de ce connecteur est réservée aux techniciens de maintenance.
Le branchement d'un câble sur ce connecteur peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
Remarque importante pour les techniciens de maintenance :
Le câble relié au connecteur de maintenance doit mesurer moins de 3 m.
* Facultatif Retour au début du chapitre