# MODULE DE PERFORATION (MX-PNX4B)

## Présentation

Le module de perforation peut être installé sur un finisseur (agrafage de 50 feuilles) ou sur un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 50 feuilles) pour réaliser des perforations dans les tirages.
Un finisseur (agrafage de 50 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 50 feuilles) est requis pour installer le module de perforation.

### Mise au rebut des déchets de perforation

Les déchets de perforation (papier des trous perforés) sont collectés dans la boîte de stockage des déchets de perforation.
Suivez la procédure de remplacement de la boîte de stockage des déchets de perforation.

1. #### Ouvrez le capot

2. #### Extrayez sans forcer la boîte de stockage des déchets de perforation et mettez au rebut les déchets de perforation.

   Pour ce faire, utilisez un sac en plastique ou tout autre récipient en faisant attention de ne pas éparpiller les déchets.

3. #### Remettez en place la boîte de stockage des déchets de perforation.

   Veillez à bien remettre en place la boîte de stockage des déchets de perforation.

4. #### Fermez le capot

Retour au début du chapitre