# LORSQUE LA LIGNE EST OCCUPÉE

## Présentation

Si la ligne est occupée lors de l'envoi d'un fax, une nouvelle tentative de transmission sera automatiquement effectuée après un intervalle prédéfini. Cette fonction n'est possible qu'en mode transmission mémorisée. (Rappeler si la ligne est occupée)
Dans le mode de transmission directe, une nouvelle tentative de transmission ne sera pas automatiquement effectuée.

###### Pour annuler la transmission :

Utilisez l'écran d'état des travaux.

- ANNULATION DES FAX EN COURS D'ENVOI ET DES FAX RÉSERVÉS

###### Pour définir le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle entre chaque tentative lorsque vous ne parvenez pas à établir de connexion en raison d'une ligne occupée, ou pour d'autres raisons :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages fax] → [Réglages envoi] → [Rappeler si la ligne est occupée].
Retour au début du chapitre