# FONCTION SCANNER RÉSEAU

## Présentation

Le scanner réseau vous permet de créer un fichier image depuis les données originales numérisées par l'appareil, puis d'envoyer le fichier en réseau à un ordinateur, un serveur FTP ou une autre destination. Si nécessaire, elle numérise l'original à l'aide d'une application compatible TWAIN sur votre ordinateur.
La fonction scanner réseau comprend les modes de numérisation suivants.

### Mode scanner

La fonction scanner de l'appareil envoie un original numérisé comme décrit ci-dessous, à condition que la destination soit précisée.

###### Numériser vers courrier électronique

Le fichier numérisé est joint au courrier électronique, puis envoyé.

###### Numériser vers FTP

Le fichier numérisé est envoyé vers un dossier d'un serveur FTP.
Lors de l'envoi du fichier, il est également possible d'envoyer un courrier électronique à une adresse déjà enregistrée afin d'informer le destinataire de l'emplacement du fichier.

###### Numériser vers un poste de travail

Le fichier numérisé est envoyé vers un dossier spécifique sur votre ordinateur.
Pour utiliser la numérisation vers un poste de travail, un logiciel doit être installé à partir du CD-ROM « Sharpdesk/Network Scanner Utilities » qui accompagne l'appareil. Pour connaître la configuration système requise pour ce logiciel, voyez le manuel (format PDF) ou le fichier Readme sur le CD-ROM. Pour les procédures d'installation du logiciel, consultez le manuel « Sharpdesk Guide d'installation ».

###### Numériser vers le dossier réseau

Le fichier numérisé est envoyé vers un dossier réseau sur un ordinateur Windows connecté au même réseau que l'appareil.
Il est possible d'envoyer un courrier électronique pour indiquer l'emplacement dans lequel le fichier numérisé est enregistré.
Pour la procédure de fonctionnement, voir « ENVOI D'UNE IMAGE EN MODE NUMÉRISATION ».

### Mode I-Fax

Le fichier numérisé est envoyé sous la forme d'un I-Fax. Les I-Fax sont reçus si nécessaire.
L'appareil prend en charge le SMTP direct, qui vous permet d'envoyer des I-fax directement au sein de votre entreprise, sans utiliser un serveur de courrier électronique.

- Pour utiliser la fonction I-Fax, le kit d'extension I-Fax doit être installé.
- Pour la procédure de fonctionnement, reportez-vous au chapitre "ENVOI D'UNE TELECOPIE EN MODE I-FAX".

### Mode entrée de données

En mode d'entrée de données, les informations entrées dans l'écran tactile ou générées automatiquement par l'appareil sont envoyées dans un répertoire sur un serveur FTP ou à une application d'un ordinateur sous la forme d'un fichier de métadonnées au format XML.

- Les métadonnées sont des données qui fournissent des informations sur un fichier, comment il doit être traité et sa relation avec d'autres objets. L'installation du module d'intégration d'application est requise pour utiliser la fonction de transmission des métadonnées.
- Le module d'intégration d'application peut être combiné avec la fonction numériser réseau pour ajouter un fichier de métadonnées à un fichier d'image numérisée.
- Pour la procédure de fonctionnement, reportez-vous au chapitre "TRANSMISSION DES METADONNEES".

Retour au début du chapitre