# UTILISATION DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS POUR FAXER EN MODE DE TRANSMISSION MÉMOIRE

## Présentation

L'enregistrement d'originaux numérisés dans la mémoire de l'appareil avant de les transmettre est appelé « Transmission mémoire » (TX mémoire).
Ce chapitre explique comment numériser l'original à l'aide du chargeur automatique de documents et envoyer les données par la fonction de transmission mémoire.

- Pour faxer un original épais ou un autre original ne pouvant pas être introduit dans le chargeur automatique de documents, ouvrez le chargeur et posez l'original sur la vitre d'exposition.
- S'il y a un travail fax en cours lors de l'opération de transmission, le fax est transmis une fois le travail en cours terminé.
- Si la mémoire sature pendant que les originaux sont en cours de numérisation, un message s'affiche et la numérisation s'arrête. Quand on utilise la Prise de ligne rapide pour une transmission, les originaux numérisés sont envoyés.

- ###### Désactivation du réglage de prise de ligne rapide :

  Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages fax] → [Réglages d'envoi] → [Prise de ligne rapide].
  Si vous désactivez ce réglage, la transmission depuis la mémoire ne commencera qu'après numérisation de toutes les pages.

- ###### Pour régler le signal sonore de fin de numérisation :

  Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] → [Son numérisation terminée].

## Utilisation

1. #### Placement d'originaux dans le chargeur automatique de documents

   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

2. #### Indiquez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Une fois la numérisation terminée, l'appareil émet un bip.
   - Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image.
     Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ».
   - Une fois tous les originaux numérisés, le message "Travail enregistré." s'affiche avec un numéro de contrôle du travail. Ce numéro est enregistré dans le rapport de transaction et dans le rapport d'activité d'envoi d'image et peut être utilisé pour vérifier les travaux fax.
     - IMPRESSION DES RAPPORTS D'ACTIVITÉ D'ENVOI D'IMAGES

   ###### Pour annuler la numérisation de l'original :

   Appuyez sur la touche [Annuler la numérisation].

Retour au début du chapitre