# NUMÉRISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL (ORIGINAL RECTO VERSO)

## Présentation

Le chargeur automatique de documents numérise alors automatiquement les deux faces du document.

la numérisation recto verso s'éteint automatiquement une fois la transmission terminée.

- La numérisation recto verso n'est pas possible en transmission directe ou haut-parleur.
- La numérisation recto verso n'est pas possible quand un original de format mixte est numérisé.
- Vous ne pouvez pas utiliser la numérisation recto verso lorsque le format de l'original est réglé sur Format long.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Original]

2. #### Appuyez sur la touche [Brochure recto verso] ou [Bloc-notes recto verso]

   Observez la figure ci-dessous pour contrôler le côté de la reliure de l'original, puis appuyez sur la touche appropriée.

3. #### Appuyez sur la touche [Orientation image] ayant la même orientation que celle de l'original mis en place

   Si le réglage est incorrect, il se peut que l'image transmise soit inappropriée.
   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

   ###### Pour annuler la numérisation recto-verso :

   Appuyez de nouveau sur la touche [Bloc-notes recto verso] ou [Livre rcto verso] pour annuler la sélection.

Retour au début du chapitre