# INFORMATIONS FIGURANT DANS LA COLONNE DE RÉSULTAT

## Présentation

Le type d'erreur et diverses informations sont imprimés dans la colonne de résultat des rapports de transaction et d'activité. Lorsqu'un rapport de transaction ou un rapport d'activité est imprimé, vérifiez le résultat de la transaction dans la colonne de résultat et agissez en conséquence.

### Exemples de messages imprimés dans la colonne de résultat

Message | Description
--- | ---
OK | La transmission a réussi.
G3 | La communication a été établie en mode G3.
MCE | La communication a été établie en mode MCE G3.
SG3 | La communication a été établie en mode Super G3.
Transfert | Les données reçues ont été transférées.
Pas réponse | Aucune réponse du destinataire.
OCCUPEE | La transmission n'a pas pu commencer parce que la ligne du destinataire était en cours d'utilisation.
ANNULER | Communication interrompue pendant la transmission.
MEM. TX PLEINE | La mémoire est parvenue à saturation en cours d'envoi en prise de ligne rapide.
MEM. PLEINE | La mémoire a saturé pendant la réception.
TROP LONG | Le document n'a pu être reçu parce que sa longueur était égale ou supérieure à 1,5 m.
ERREUR ORIGINAUX | La transmission a échoué parce qu'un bourrage papier s'est produit lors de la transmission directe.
N° du code d'accès non vérifié | La communication a été interrompue parce que le code d'accès ne correspondait pas.
Pas de fonction de relève sur l'appareil du destinataire | L'appareil interrogé pour relève n'a pas de fonction de relève.
ECHEC DEP/REL | L'appareil de destination a refusé l'opération de relève ou votre appareil a interrompu la connexion lors de la relève, car la mémoire ne contenait aucune donnée.
ECHEC DEP/REL CODE F | L'appareil de destination a refusé une opération de relève code F ou votre appareil a interrompu la connexion lors de la relève, car sa boîte mémoire de relève code F ne contenait aucune donnée.
N° mémoire de relève code F non vérifié | La communication a été interrompue car la sous-adresse n'était pas enregistrée dans la mémoire code F.
Code d'accès mémoire de relève code F non vérifié | La communication a été interrompue car le code d'accès n'était pas vérifié dans la mémoire code F.
N° BOITE FAUX | La communication a été interrompue à la réception d'une transmission code F car aucune boîte mémoire ayant la sous-adresse spécifiée n'a été trouvée.
Code d'accès code F non vérifié | La communication a été interrompue lors de la réception d'une transmission code F car le code n'a pas été vérifié.
Pas de mémoire de relève code F sur destination | Votre appareil a tenté une relève code F, mais l'appareil de destination n'a pas de fonction de mémoire de relève prenant en charge le code F
Pas de fonction code F sur destination | Votre appareil a effectué une transmission code F, mais l'appareil de destination ne prend pas en charge le code F.
ECHEC DEP CODE F | Votre appareil a effectué une transmission code F, mais l'appareil de destination l'a refusée parce que, par exemple, la sous-adresse n'a pas été vérifiée.
Boîte mémoire : [xxxxxx]] ****** | Les données ont été reçues dans une boîte mémoire de diffusion confidentielle ou relais, ou des données ont été envoyées par une boîte mémoire de relève. Le nom de la boîte mémoire apparaît dans [xxxxxx] et le type d'opération code F (communication de demande de relais, transmission de mémoire de relève ou réception confidentielle) apparaît dans ******.
ECHEC xx (xxxx) | La transaction a échoué à cause d'une erreur de communication. 2 premiers chiffres de l'erreur de communication : Les deux premiers chiffres du numéro de l'erreur de communication sont compris entre 00 et 99. 4 derniers chiffres de l'erreur de communication : code utilisé par les techniciens de maintenance.
Réception refusée | Un fax envoyé par un correspondant a été bloqué par la fonction de filtrage des fax.

Retour au début du chapitre