# AGRAFAGE/PERFORATION DES COPIES

## Présentation

### Fonction agrafage

Cette fonction permet d'agrafer les copies et de les délivrer. Si vous utilisez la fonction d'agrafage, par exemple pour préparer des documents de réunion, vous pouvez réduire considérablement le nombre d'étapes nécessaires pour créer les matériaux.
L'utilisation de cette fonction avec la fonction d'impression recto verso vous permet de créer des documents de qualité.
Spécifiez le côté de la reliure et le nombre d'agrafes pour réaliser un tirage agrafé comme représenté ci-dessous.

###### Types de fonctions d'agrafage

Agrafage | A gauche | À droite | En haut
--- | --- | --- | ---
1 agrafe* |  |  |
2 agrafes |  |  |

* La direction de l'agrafe varie en fonction de la taille ou de l'orientation du papier.

### Fonction Perforation

Cette fonction permet de perforer les copies et de les délivrer. Une position de perforation peut être définie sur un côté de la reliure.

###### Types de fonctions de perforation

A gauche | À droite | En haut
--- | --- | ---

- Le nombre de trous et leur espacement peuvent varier selon le module de perforation installé.
- Un finisseur ou un finisseur en piqûre à cheval est nécessaire pour pouvoir utiliser la fonction d'agrafage.
- Pour utiliser la fonction de perforation, installez un module de perforation dans le finisseur ou le finisseur piqûre à cheval.
- Pour le nombre maximum de feuilles qu'il est possible d'agrafer, voir le chapitre « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES » dans le Guide de démarrage rapide.
- Le nombre maximum de feuilles pouvant être agrafées à la fois comprend les couvertures et/ou les intercalaires le cas échéant.
- Pour la fonction piqûre à cheval, voir « CRÉATION D'UNE BROCHURE ».

- Les fonctions d'agrafage et de décalage (laquelle effectue un décalage des jeux de tirages) ne peuvent pas être utilisées simultanément.
- Si l'utilisation d'un finisseur est interdite dans les réglages de l'appareil, les fonctions d'agrafage et de perforation ne sont pas disponibles.
- Si l'utilisation de la fonction d'agrafage ou de perforation est interdite dans les réglages de cet appareil, les copies ne peuvent être agrafées ou perforées.

## Utilisation

### Windows

1. #### Cliquez sur l'onglet [Principal] et sélectionnez « Côté de la reliure ».

2. #### Définissez l'agrafage ou la perforation

   - Pour agrafer les copies, sélectionnez le nombre d'agrafes dans le menu « Agrafage ».
   - Pour perforer les copies, réglez le type des perforations dans le menu « Perforation ».

### Macintosh

1. #### Sélectionnez [Fonctions d'imprimante] puis « Côté de la reliure ».

2. #### Définissez l'agrafage ou la perforation

   - Pour agrafer les copies, sélectionnez le nombre d'agrafes dans le menu « Agrafage ».
   - Pour perforer les copies, réglez le type des perforations dans le menu « Perforation ».

Retour au début du chapitre