# SPÉCIFIER L'HEURE D'UNE COMMUNICATION (MINUTEUR)

## Présentation

Vous pouvez définir l'heure à laquelle une transmission ou une diffusion devra s'exécuter automatiquement.
Cette fonction est utile pour les opérations de transmission en attente, diffusion et autres, vous permettant d'envoyer des fax en votre absence ou la nuit, ou durant des tranches horaires offrant des tarifs plus avantageux. Si vous enregistrez une opération de relève différée, les originaux provenant de l'appareil de destination peuvent être reçus en votre absence.

- Si une autre transmission est en cours à l'échéance de l'heure spécifiée, l'opération différée commence après cette dernière.
- Vous ne pouvez enregistrer qu'une seule opération de relève différée à la fois. Pour recevoir des données de plusieurs sources par la fonction de relève, indiquez le minuteur pour la relève en série.
- Les réglages sélectionnés pour une transmission différée (exposition, résolution, autres fonctions, etc.) sont automatiquement effacés à la fin de la transmission. (Toutefois, si vous utilisez la fonction archivage de documents, l'image originale numérisée et les réglages seront enregistrés sur le disque dur.)
- Si un travail programmé pour une transmission différée devient prioritaire sur l'écran d'état des travaux, le minuteur va s'annuler. La transmission commence dès que le travail en cours est terminé.
  - ENVOI D'UN FAX PRIORITAIRE MÊME S'IL EST RÉSERVÉ PLUS TARD
- Vous pouvez programmer la transmission jusqu'à une semaine à l'avance.
- Vous pouvez réaliser d'autres opérations après la configuration d'une transmission différée.
- Vous pouvez effacer une transmission différée à partir de l'écran d'état des travaux.

- Lorsqu'une transmission différée a été définie, laissez l'interrupteur principal allumé « ». La transmission ne se fera pas si l'état est « » à l'heure spécifiée.
- Pour effectuer une transmission différée, vous devez numériser l'original dans la mémoire lorsque vous configurez la transmission. Vous ne pouvez pas laisser le document dans le chargeur de documents ou sur la vitre d'exposition afin qu'il soit numérisé à l'heure programmée.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 transmissions différées à la fois.
- Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction en mode de transmission directe ou lorsque le haut-parleur est utilisé pour composer le numéro.

## Utilisation

1. #### Placez l'original

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Indiquez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Minuteur]

4. #### Appuyez sur la touche [Activé].

5. #### Spécifiez une date, puis spécifiez l'heure (heures et minutes) au format 24 heures

   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur les touches et [Précédent].

   - Appuyez sur les zones affichant respectivement l’heure et les minutes puis entrez les valeurs avec les touches numériques. Ou appuyez sur pour entrer le format.
   - Ce réglage vous montre l'heure qu'il est. Si l'heure n'est pas correcte, appuyez sur la touche [CA] pour annuler l'opération. Corrigez l'heure dans le mode réglage, puis recommencez la procédure de transmission différée.

   ###### Pour annuler le réglage de transmission différée :

   Appuyez sur la touche [Désactivé].

   ###### Pour définir la date et l'heure de l'appareil :

   Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages par défaut] → [Réglage de l'horloge].
   Si [Désactivation du réglage de l'horloge] a été activé, il n'est pas possible de modifier la date et l'heure. Dans ce cas, sélectionnez [[Réglages système] dans le « mode Réglages (administrateur) » puis sélectionnez [Réglages de fonctionnement] pour désactiver le réglage [Désactivation du réglage de l'horloge].

6. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
   Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les pages une par une.
   Une fois que vous avez numérisé le dernier original, appuyez sur la touche [Fin lecture].
   Un son vous indique que la numérisation est terminée et l'appareil se met en attente pour la transmission.
   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Après vérification de l'image en aperçu, appuyez sur la touche [Départ].
   Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ».
   L'original est numérisé dans la mémoire. Vous ne pouvez pas numériser l'original à une heure programmée.

Retour au début du chapitre