# MODIFICATION DU RÉGLAGE DU MODE COULEUR

## Présentation

Modifiez le mode couleur utilisé pour numériser l'original.

###### Types de mode couleur

DÉTECTION AUTOMATIQUE | L'appareil détecte si l'original est en couleur ou en noir et blanc et sélectionne automatiquement la numérisation couleur ou noir et blanc (Mono2 ou Niveaux gris).
Couleur | Le document original est numérisé en couleur. Ce mode est parfaitement adapté aux originaux en couleur, tels que des catalogues.
Niveaux de gris | Les couleurs du document original sont numérisées en noir et blanc comme des niveaux de gris.
Mono 2 | Les couleurs de l'original sont numérisées en noir ou blanc. Ce mode est parfaitement adapté aux originaux constitués uniquement de texte.

Cette fonction n'est pas disponible en mode I-Fax.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Mode couleur]

2. #### Appuyez sur la touche du mode couleur souhaité pour l'original

   S'il existe plusieurs destinataires dans différents modes d'envoi, appuyez sur la touche pour sélectionner un mode d'envoi (Courrier électronique, Dossier réseau, FTP/Poste de travail, I-Fax ou Entrée de données) et configurez le mode couleur pour chaque mode.

3. #### Si vous have sélectionné [Auto.], appuyez sur la touche [Niveaux de gris] ou [Mono 2]

   Précisez l'option à utiliser, Mono2 ou Niveaux de gris, pour la numérisation d'originaux en noir et blanc. Notez que si vous avez sélectionné JPEG comme format de fichier, la numérisation s'effectuera en niveaux de gris.
   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

Retour au début du chapitre