# DIFFUSION RELAIS À L'AIDE DU CODE F

## Présentation

Lorsqu'un document est reçu par diffusion relais code F, il est enregistré dans la boîte mémoire code F (Diffusion relais) de votre appareil.
Le document reçu est transféré à plusieurs destinataires s'il est enregistré sur votre appareil. Le document est transféré automatiquement.

- Indiquez tout d'abord à l'opérateur de l'appareil distant la sous-adresse et le code d'accès de la boîte mémoire code F (diffusion relais) et les numéros des destinataires.
- Enregistrez les numéros des destinataires lorsque vous créez une boîte mémoire code F (diffusion relais) sur votre appareil.
  - CRÉATION DE BOÎTES MÉMOIRE DANS L'APPAREIL POUR LA COMMUNICATION CODE F
- La transmission est possible même si le destinataire ne prend pas en charge le code F.
- L'autre appareil (station relais hôte) n'est facturé que pour la communication avec votre appareil (station relais). Les frais de communication pour la diffusion de documents à tous les destinataires sont facturés à votre appareil (station relais).

Quand les fax transférés à l'aide de cette fonction sont imprimés sur le lieu de destination du transfert, il est impossible d'y imprimer l'heure et la date de réception. (« Impression date et heure de réception » est désactivée.)
Retour au début du chapitre