# PARTIE INTERNE

Ce chapitre décrit les noms et fonctions des différents composants internes de l'appareil.
Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
Cartouche de toner
Cette cartouche contient le toner. Lorsqu'une cartouche manque de toner, vous devez la remplacer par une cartouche neuve.
-CARTOUCHE DE TONER
×
Unité de fusion
Ici, les images transférées sont thermiquement fixées sur le papier.
L'unité de fusion est chaude. Veillez à ne pas vous brûler lorsque vous retirez du papier coincé.
×
Courroie de transfert
Cette courroie prélève l'image formée avec le toner en sortie du module photoconducteur et la transfère sur le papier.
Veillez à ne pas toucher ou endommager la courroie de transfert.
Cela pourrait produire une image défectueuse.
×
Capot de la section recto verso
Cette unité permet d'inverser le papier lorsqu'une impression recto verso est effectuée. Vous pouvez également ouvrir ce capot pour extraire le papier bloqué.
×
Interrupteur principal
Utilisez cet interrupteur pour mettre l'appareil sous tension.
Pour utiliser les fonctions de fax et d'I-Fax, l'interrupteur doit être maintenu en position « ».
-MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL
×
Bac de récupération de toner usagé
Ce récipient permet de récupérer l'excédent de toner produit pendant l'impression.
-BAC DE RÉCUPÉRATION DE TONER USAGÉ
Un technicien de maintenance collecte les récupérateurs de toner usagé qui ont été remplacés.
Retour au début du chapitre