# RÉDUCTION AUTOMATIQUE DE L'IMAGE TRANSMISE

## Présentation

Si la largeur de l'image transmise est supérieure à celle du papier disponible dans l'appareil récepteur, l'image sera automatiquement réduite avant transmission pour s'adapter au format de papier de l'appareil récepteur.

###### Tailles réduite et rapports de réduction

Largeur de l'image transmise | Largeur du papier de l'appareil récepteur | Taille réduite | Rapport
--- | --- | --- | ---
A3 (11" × 17") | B4 | B4 | 1:0.84
A3 (11" × 17") | A4 (8-1/2" × 11") | A4R | 1:0.71
B4 | A4 (8-1/2" × 11") | A4R | 1:0.84

###### Pour annuler le réglage de la réduction automatique lors de l'envoi :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages fax] → [Réglages d'envoi] → [Réglage de la réduction auto. lors de l'envoi].
Si ce réglage est désactivé, l'image sera envoyée à sa taille normale et il se peut qu'une partie de l'image soit rognée.
Retour au début du chapitre