# NUMÉROTATION POUR LA COMMUNICATION CODE F

## Présentation

Lorsque vous utilisez la communication code F, composez le numéro de fax de l'autre appareil et le code F (composé de la sous-adresse et du code d'accès). Vérifiez tout d'abord le code F (la sous-adresse et le code d'accès) qui sont définis dans la boîte mémoire de l'autre appareil. Par ailleurs, pour plus de confort, enregistrez le code F (la sous-adresse et le code d'accès) dans les numéros composés par touche express et les numéros de groupes.

###### Les fonctions de numérotation de cet appareil

Pour utiliser l'une des fonctions de communication code F suivantes, composez le numéro de la ligne de l'autre appareil.

- Transmission confidentielle code F
- Réception en relève code F
- Transmission de demande de relais code F

###### Les fonctions de numérotation de l'autre appareil

Lorsque votre appareil est appelé par l'autre appareil, les fonctions de communication code F suivantes sont utilisées :

- Réception confidentielle code F
- Mémoire de relève code F
- Diffusion relais code F

Si aucun code d'accès n'est défini sur l'appareil du correspondant, vous pouvez composer le numéro de la ligne sans code d'accès.
Vous ne pouvez pas utiliser la communication code F (sous-adresse et code d'accès) pendant la numérotation haut-parleur.

###### Pour enregistrer ou modifier le numéro de composition par touche express ou un numéro de composition de groupe :

Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Carnet d'adresses].
Retour au début du chapitre