# ENVOI DE DONNÉES PENDANT L'IMPRESSION

## Présentation

Cette fonction permet d'envoyer des données créées dans une autre application à des adresses enregistrées dans l'appareil en même temps que les données sont imprimées sur l'appareil.
Cela signifie que vous pouvez effectuer deux processus différents, à savoir l'impression et la transmission, en une seule opération.

Enregistrez des adresses dans un carnet d'adresses et préparez chaque fonction de transmission à l'avance. Pour plus de détails sur la façon d'enregistrer des adresses dans un carnet d'adresses, voir « ENREGISTREMENT D'ADRESSES PAR SAISIE DIRECTE », « ENREGISTREMENT D'ADRESSES PAR RECHERCHE D'ADRESSE GLOBALE » ou « ENREGISTREMENT D'ADRESSES DES JOURNAUX DE FAX OU D'ENVOI D'IMAGE ».

- Cette fonction est accessible dans un environnement Windows.
- Le pilote d'imprimante PCL6 peut utiliser cette fonction.
- Lorsque, dans le « mode Réglages (administrateur) », [Réglages système] → [Réglages imprimante] → [Réglages par défaut] → [Désactivation de l'envoi pendant l'impression] est sélectionné, il n'est pas possible d'envoyer et d'imprimer des données simultanément.

## Utilisation

### Windows

1. #### Cliquez sur l'onglet [Gestion travaux] puis cliquez sur le bouton [Imprimer et envoyer]

2. #### Cochez la case [Imprimer et envoyer] ().

3. #### Cliquez sur le bouton [Obtenir le carnet d'adresses]

4. #### Sélectionnez l'adresse d'un destinataire dans le « Carnet d'adresses », puis cliquez sur le bouton [Ajouter]

   - Pour envoyer les données à toutes les adresses, cliquez sur le bouton [Ajouter tout].
   - Pour supprimer une adresse ajoutée à la liste « Destination », sélectionnez l'adresse puis cliquez sur le bouton [Effacer]. Pour supprimer toutes les adresses, cliquez sur le bouton [Effacer tout].
   - Vous pouvez spécifier jusqu'à 50 destinations.
   - Les réglages du pilote d'imprimante sont appliqués aux réglages d'envoi. Par exemple, si A4 est sélectionné comme format de papier dans le pilote d'imprimante, les données sont envoyées au format A4 quels que soient les réglages de cet appareil.

Retour au début du chapitre