# RÉCEPTION AUTOMATIQUE

## Présentation

Le mode de réception est réglé par défaut sur « Automatique » : l'appareil reçoit et imprime automatiquement les fax. Un bip retentit une fois la réception terminée.

###### Comment placer le document original

Pour imprimer des fax reçus, veillez à ce qu'il y ait suffisamment de papier dans les bacs de papier de l'appareil. Il n'est pas nécessaire de charger du papier de format A4 (8-1/2" × 11") et B5 (5-1/2" × 8-1/2") dans les orientations verticale et horizontale. Les changements d'orientation sont gérés automatiquement à la réception des fax.
Lorsque vous recevez un fax d'une taille inférieure au format A4 (8-1/2" × 11"), le format du papier utilisé pour l'impression varie en fonction de l'orientation (verticale ou horizontale) dans laquelle l'expéditeur a placé l'original.

###### Comment vérifier le mode de réception des fax

Vous pouvez vérifier le mode de réception fax actuel dans la partie système en haut de l'écran.

- Lorsque le mode TX mémoire est utilisé, il est possible de réserver une transmission, même lors de la réception d'un fax.
  - ENVOI DE FAX
- Si un travail d'impression, comme une copie ou une fonction d'imprimante, a déjà été exécuté, le premier travail réservé est imprimé avant les données reçues.
- Les fax reçus ne seront pas imprimés si l'appareil ne peut imprimer en raison d'une erreur, telle qu'un manque de papier, une cartouche usée ou un bourrage papier. Les fax sont imprimés automatiquement quand l'erreur est supprimée. S'il n'y a plus de papier, ajoutez-en et appuyez sur la touche [OK] sur l'écran tactile.

Si un écran de saisie de mot de passe apparaît :
Il faut un mot de passe pour imprimer les données de fax reçues. Une fois le mot de passe approprié saisi, le fax reçu est imprimé. Pour le mot de passe, contactez votre administrateur.

- IMPRESSION D'UN FAX PROTÉGÉ PAR MOT DE PASSE (RÉGLAGE DE MISE EN ATTENTE POUR L'IMPRESSION DES DONNÉES REÇUES)

###### Pour passer du mode de réception auto au mode de réception manuelle :

Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réception/Envoi de données fax] → [Réglages fax] → [Réglages de réception].
Retour au début du chapitre