# RÉCEPTION AUTOMATIQUE

## Présentation

La fonction I-Fax se connecte régulièrement au serveur de courrier électronique (POP3) pour vérifier si des I-Fax ont été reçus. Les fax reçus sont automatiquement rappelés et imprimés.
Dans les réglages par défaut, cette fonction vérifie la réception de documents toutes les cinq minutes.

- Un bip retentit une fois la réception terminée.
- Si vous devez recevoir des I-Fax pendant la nuit, laissez l'interrupteur principal de l'appareil en position « ».
- Si l'appareil manque de papier ou si aucun papier ne correspond au format du fax, un message s'affiche sur l'écran tactile. Suivez les instructions du message pour charger le format approprié.
- Vous pourrez imprimer le contenu de l'I-Fax reçu à l'heure programmée.
  - IMPRIMER DES DONNÉES REÇUES À UN MOMENT SPÉCIFIQUE
- Vous pouvez imprimer le contenu de l'I-Fax reçu en entrant le mot de passe.
  - IMPRIMER UN FAX PROTÉGÉ PAR MOT DE PASSE
- Vous pourrez imprimer, transférer ou enregistrer l'I-Fax reçu après l'avoir lu.
  - VÉRIFICATION DE L'IMAGE AVANT IMPRESSION
  - TRANSFÉRER LES DONNÉES REÇUES MANUELLEMENT
  - ENREGISTRER DES DONNÉES REÇUES

Retour au début du chapitre