# MODIFIER TEMPORAIREMENT LES INFORMATIONS D'EXPÉDITEUR (SÉLECTION DU NOM PERSO.)

## Présentation

Vous pouvez modifier temporairement les informations d'expéditeur qui sont imprimées sur un fax en sélectionnant l'une de ces informations enregistrées.
Cette fonction est désactivée à l'issue de la transmission comportant les informations d'expéditeur modifiées.

###### Pour enregistrer les informations d'expéditeur à utiliser pour la fonction « Sélectionner nom perso." :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Nom personnel et destination définis] → [Enreg. de la sélection du nom personnel].

## Utilisation

1. #### Placez l'original

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Saisissez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Sélectionner nom perso.]

4. #### Appuyez sur la touche Données émetteur et spécifiez les informations d'expéditeur à utiliser pour l'envoi du numéro personnel.

   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur les touches et [Précédent].

   ###### Pour annuler l'option des informations d'expéditeur :

   Appuyez sur la touche [Effacer].

5. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
   Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les pages une par une.
   Une fois que vous avez numérisé le dernier original, appuyez sur la touche [Fin lecture].
   Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image.
   Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ».

Retour au début du chapitre