# RÉGLAGES D'ENVOI AUX DESTINATAIRES SOUS PLUSIEURS MODES DE FONCTIONNEMENT

## Présentation

Lorsque vous diffusez un document vers le destinataire en exploitant plusieurs modes de fonctionnement comme le mode Scanner et le mode Fax Internet, votre réglage se reflète dans tous les modes, même si vous avez réglé la transmission dans un écran de mode donné. Tenez compte des exceptions suivantes :

Taille d'envoi | Si vous avez sélectionné [TIFF-S] comme format de fichier en mode I-Fax, la transmission ne peut se faire qu'au format A4R (8-1/2" × 11"R). Si vous numérisez un original d'un format supérieur à A4 (8-1/2" × 11"), il sera automatiquement réduit au format A4R (8-1/2" × 11"R) avant la transmission.
Résolution (image) | Les pages sont envoyées en utilisant les réglages configurés dans chaque mode.
Format de fichier (mode compression de fichier) | Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Paramètres de numérisation] → [Paramètres de numérisation] ; le format de compression sélectionné par [Mode de compression lors de la diffusion] est utilisé.
Numérisation couleur | En mode Numérisation, si le réglage du mode couleur est [Couleur], l'original sera envoyé en Mono2 aux destinataires Fax internet et en couleur aux destinataires de numérisation. Si vous voulez envoyer la même Image que par I-Fax ou fax à toutes les destinataires, appuyez sur la touche [Envoyer la même image qu'en fax] ([Envoyer la même image qu'en I-Fax] lorsque seul le kit d'extension fax internet a été installé) sur le panneau d'action.
Compteur des originaux | Cette configuration n'est valide que dans le mode actuellement sélectionné.
Taille des fichiers de numérisation | Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de numérisation] → [Réglages de numérisation] → [Mode de compression lors de la diffusion]. Si, sur l'appareil destinataire de la diffusion, la limite de taille des données est définie par [Régler la taille maximum des données à envoyer (Cour.électr.)] ou [Régler la taille maximum des données à envoyer (FTP/Poste de travail/Dossier réseau)], les destinataires n'ayant pas une telle limite sont néanmoins restreints.
2 en 1 | Ce mode n'est disponible que pour fax et I-Fax. Il est lié à un mode avec une fonction appropriée.
Débrayage de couleur | Ce mode est disponible pour l’entrée de numérisation et de données. Il est lié à un mode avec une fonction appropriée.

Retour au début du chapitre