# BETRIEBSEINSTELLUNGEN

Anzeigemodus vergrößern
Zeigt große Zeichen auf dem Bildschirm an.
erscheint im Systembereich wenn der Modus große Zeichen aktiviert ist.
Ton bei Tastendruck
Steuert die Lautstärke des Tastenberührungstons oder schaltet diesen ab. Sie können auch festlegen, dass beim Einstellen des Verhältnisses im Kopiermodus oder beim Einstellen der Belichtung in allen Modi drei Signaltöne generiert werden, wenn Ausgangswerte angezeigt werden.

Bildschirm, in dem die Einstellung wirksam ist | Ausgangswert
--- | ---
Verhältniseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus | Verhältnis 100%
Belichtungseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus | Belichtungspegel: 3 (mittel)
Belichtungseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Modus Fax, Internetfax und Netzwerkscanner.
Belichtungskorrekturfenster für Scannen auf Festplatte im Dokumentenablagemodus

###### Tastenberührungston am Anfangspunkt

Wenn Sie im Belichtungseinstellungsbildschirm der einzelnen Modi die Belichtung festlegen, ertönt ein dreifaches Signal, sobald der Referenzwert erreicht wurde.
Rückstellautomatik
Die Zeit bis zum Aktivieren der Rückstellautomatik kann in Schritten von 10 Sekunden auf einen beliebigen Wert von 10 bis 240 Sekunden eingestellt werden.
Wenn das Gerät für die hier festgelegte Zeitdauer nicht verwendet wird, löscht die Rückstellautomatik alle gewählten Einstellungen und schaltet die Anzeige zum Ausgangsbildschirm des Kopiermodus oder zum Auftragsstatusbildschirm um.
Autolösch-Timer aus
Dient zum Deaktivieren der automatischen Löschfunktion.
Meldungszeitdauer einstellen
Die Zeitdauer, für die Meldungen im Sensorbildschirm angezeigt werden (die Zeitdauer, nach der eine Meldung automatisch gelöscht wird), kann auf einen beliebigen Wert von 1 bis 12 Sekunden eingestellt werden.
Spracheinstellung für MFP-Display
Die im Sensorbildschirm angezeigte Landessprache kann auf eine beliebige Sprache geändert werden.
Ist die Benutzer-Authentifizierung aktiviert und wurde eine Anzeigesprache in der bevorzugten Bedienergruppe festgelegt, dann haben diese Einstellungen Priorität.
Einstellung Standardanzeige

Legen Sie den Bildschirm fest, der nach dem Rückstellen und dem Login angezeigt wird.
Sie haben die Auswahl zwischen Kopieren, E-Mail, Netzwerkordner, FTP/Desktop, Internet-Fax, Fax, Dateneingabe, Adressbuch, Dokumentenablage, dem Startbildschirm oder dem Sharp OSA-Bildschirm*.

* Wenn das Anwendungs-Kommunikationsmodul installiert ist.

Favoritenmenüs standardmäßig anzeigen
Sie können festlegen, dass bei der Moduswahl zunächst die "Favoriten" angezeigt werden.
Aktionsfeld als Voreinstellung anzeigen.
Legen Sie fest, ob die Anzeige auf dem Bildschirm zusammen mit dem Aktionsfeld erfolgen soll.
Bestätigungsdialog Anzeigen, wenn der Auftrag abgebrochen wird.
Wenn während des Kopierens oder Sendens von Bildern die Taste Abbrechen gedrückt wird, zeigt diese Einstellung einen Bestätigungsdialog an anstatt den Auftrag sofort abzubrechen.
Vorgangsprioritäts-Betrieb deaktivieren
Die Auftragsprioritätsfunktion kann deaktiviert werden. In diesem Fall wird das Feld [Priority] nicht im Auftragsstatusbildschirm angezeigt.
Bypassdruck ausschalten
Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des Bypassdruckens (Drucken anderer Aufträge vor einem gestoppten Auftrag*, weil das für den Auftrag erforderliche Papier in keinem der Fächer vorhanden ist).
* Situationen, in denen der Papiervorrat während der Auftragsausführung erschöpft wird, sind davon nicht betroffen.
Tastenbedienung einstellen
Diese Einstellung legt fest, wie lange eine Taste im Bedienfeld berührt werden muss, bis ihre Betätigung registriert wird. Dieser Zeitwert kann von 0 bis 2 Sekunden in Schritten von 0,5 Sekunden eingestellt werden.
Durch eine längere Zeiteinstellung kann die Eingabe beim versehentlichen Berühren einer Taste vermieden werden. Beachten Sie jedoch, dass bei der Wahl einer längeren Zeiteinstellung sorgfältiger darauf geachtet werden muss, dass beim Berühren einer Taste auch tatsächlich eine Eingabe erfolgt.
Autom. Tastenwiederholung deaktivieren
Damit wird die Tastenwiederholung deaktiviert.
Mit der Tastenwiederholung ändert sich eine Einstellung kontinuierlich, solange eine Taste gedrückt wird, und nicht nur einmal pro Tastendruck.
Erkennungszeit für lange Berührung
Legen Sie eine Zeit fest, ab der eine Tastenberührung als lange Berührung erkannt wird.
Intervall für Doppelberührung
Legen Sie ein Intervall zum Erkennen einer Doppelberührung fest.
Deaktivierung der Uhreinstellung
Verhindert, dass Datum und Uhrzeit geändert werden können.
Deaktivieren des Modus Deckblätter/Trennblätter
Deaktiviert die Funktion für Deckblätter/Trennblätter.
Priorität der Tastatur einstellen
Gibt an, ob die Softtastatur oder eine externe Tastatur zur Zeicheneingabe verwendet wird, falls eine externe Tastatur angeschlossen ist.
Aktuellen Pfad in den Systemeinstellungen anzeigen
Während der Einstellungsmodus des Gerätes verwendet wird, wird die Menüposition in hierarchischer Form oben auf dem Touch-Panel angezeigt.
Link des aktuellen Pfads aktivieren
Wenn „Aktuellen Pfad in den Systemeinstellungen anzeigen“ eingeschaltet wird, wird der Link des aktuellen Pfads aktiviert.
Empfehlung Eco-Funktion

Die empfohlenen Kopier-/Druckeinstellungen für Kopieren, Dokumentenablage erneut drucken und Direktdruck werden angezeigt.

Der Kopier-/Druckeinstellungsbildschirm zum Papiersparen beim Kopieren, Drucken der Dokumentenablage und Direktdrucken wird angezeigt.

Urspr.Orig.-Zähl.-Einstell.
Hier können Sie festlegen, ob „Orig.-Zählung“ in den Sonderfunktionen für alle Funktionen aktiviert werden soll.
KOPIEREN

- KOPIEREN

DOKUMENT SENDEN

- Scanner
- Internetfax
- Fax
- Dateneingabe

DOKUMENTENABLAGE

- Scannen auf Festplatte
- Scan zu externem Speichergerät

10-stellige Nummer in aufst. Reihenfolge von oben links vereinheitlichen
Hiermit können Sie Zifferntasten in aufsteigender Folge ausgehend von links oben anordnen.
Mustereinstellung anzeigen
Wählen Sie eines von sieben Farbmustern für das Bedienfeld aus.
Die ausgewählte Vorlage kann in einer Vorschau betrachtet werden.
Einstellungsvorschau

### Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen

Wählen Sie, ob eine Vorschau der empfangenen Faxe und Internetfaxe angezeigt werden soll.
Dies wird angezeigt, wenn ein Fax-Erweiterungsmodul oder ein Internet-Fax-Erweiterungsmodul installiert wurde.

### Standardliste/Miniaturbildanzeige

Fax/I-Fax-Empfangsdaten: Legen Sie fest, ob eingehende Faxe/I-Faxe standardmäßig als Liste oder Miniaturansicht angezeigt werden sollen.

### Datenabruf der Dokumentenablage

- Hauptordner/Ordner Offene Ablage: Wählen Sie, ob das Standardformat der Bildschirme für den Dokumentenablage-Hauptordner und den temporären Ordner als Liste oder als Miniaturansicht angezeigt werden soll.
- Spezifischer Ordner: Wählen Sie, ob das Standardformat des Bildschirms für den anwenderspezifischen Ordner der Dokumentenablage als Liste oder als Miniaturansicht angezeigt werden soll.

Einstellung Fernbedienung
Konfigurieren Sie die Einstellungen, die für einen Remote-Betrieb des Geräts über einen PC innerhalb desselben Netzwerks erforderlich sind.
Software-Fernbedienung

- Betriebsberechtigung: Dies wird verwendet, wenn für den Remote-Betrieb des Geräts eine Remote-Software verwendet wird.
- Passworteingabebildschirm ansehen: Bei der Verwendung von Fernsteuersoftware zur Fernbedienung des Geräts können Sie den Passworteingabebildschirm am Gerät, am PC oder an beiden anzeigen lassen.

Betrieb über Festgelegten PC

- Betriebsberechtigung: Dies wird verwendet, um einen Remote-Betrieb des Geräts mithilfe eines bestimmten PCs zuzulassen.
- Hostname oder IP-Adresse des PC: Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des PCs ein, der mit dem Gerät verbunden werden soll. Sie können maximal 127 Zeichen eingeben.
- Passworteingabebildschirm ansehen: Bei der Verwendung eines angegebenen PCs zur Fernbedienung des Geräts können Sie den Passworteingabebildschirm am Gerät, am PC oder an beiden anzeigen lassen.

Bedienung durch Passworteigentümer

- Betriebsberechtigung: Dies wird verwendet, um einem Benutzer mit Passwort die Fernbedienung des Geräts zu genehmigen. Weitere Informationen über das Kennwort erhalten Sie von Ihrem Servicetechniker.
- Passworteingabebildschirm ansehen: Wenn ein Benutzer, der das Passwort kennt, das Gerät fernsteuert, kann er den Passworteingabebildschirm am Gerät, am PC oder an beiden anzeigen lassen.

## Cookie-Einstellungen

Legen Sie fest, ob bei Verwendung von Sharp OSA oder der Anzeige von Webseiten Cookies gespeichert oder gelöscht werden sollen.
Wenn Sie "Cookie nicht behalten" wählen, werden die empfangenen Cookies nach Beendigung des Vorgangs gelöscht.
Zurück nach oben