# LOCHEREINSTELLUNG

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktionen werden Kopien gelocht und im Fach ausgegeben. Sie können zum Lochen die Papierformate A4, A3 (7-1/4" x 10-1/2"R bis 11" x 17") auswählen.
Die Lochpositionen werden im "VORSCHAUFENSTER" angezeigt.

- Für die Papierlochung ist ein Lochermodul erforderlich.
- Papier im Format A3W (12" x 18") und Spezialmedien wie z. B. Transparentfolien und Registerseiten können nicht verwendet werden.
- Sie können keine schweres Papier mit einem Gewicht von mehr als 129 g/m2 verwenden.
- Sie können einen Papierlocher nicht zusammen mit Heften und Papierfalten verwenden.

## Bedienung

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Lochung].
Berühren Sie das Feld [EIN].
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

- Wenn Sie das Kontrollkästchen „Versatz“ aktivieren, werden die sortierten Papierbögen satzweise versetzt ausgegeben, damit die einzelnen Sätze einfach aus dem Ausgabefach entnommen werden können.
- Um das Ausgabefach zu wechseln, berühren Sie die Taste [Ausgabefach], und wählen Sie das Ausgabeziel aus.

Zurück nach oben