# DATENVERSAND WÄHREND DES KOPIERVORGANGS

## Übersicht

Mit dieser Funktion können Sie während eines Kopiervorgangs ein Fax oder eine E-Mail mit Bildanhang versenden oder Daten im Netzwerkordner speichern.
Dazu müssen Sie zuvor das Ziel im Adressbuch speichern.

- SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTEINGABE
- SPEICHERN VON ADRESSEN ÜBER DIE GLOBALE ADRESSSUCHE

Die Fax- und Bildübertragung startet nach dem Kopiervorgang, und die gleichen Einstellungen wie beim Kopieren werden auch für die Übertragung verwendet.
Jedoch können einige Funktionen zu Abweichungen gegenüber dem Kopierergebnis führen.

## Bedienung

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld die Taste [Senden sowie drucken].
Wählen Sie einen Empfänger aus dem Adressbuch aus.

- ADRESSBUCHBILDSCHIRM

Nachdem Sie den Empfänger ausgewählt haben, berühren Sie die Taste [Adresse eingeben].
Sie können nicht die Softtastatur zur Eingabe einer Adresse verwenden. Wenn Sie den Empfänger nicht im Adressbuch finden, müssen Sie ihn zuerst dort eintragen.

- SPEICHERN VON ADRESSEN DURCH DIREKTEINGABE
- SPEICHERN VON ADRESSEN ÜBER DIE GLOBALE ADRESSSUCHE

Legen Sie das Original ein.
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Nehmen Sie alle erforderlichen Kopiereinstellungen vor.
Diese Kopiereinstellungen werden für die Faxübertragung verwendet. Jedoch sind je nach verwendeter Funktion manche Einstellungen eventuell nicht verfügbar.
Um eine Vorschau des gescannten Originals zu sehen, berühren Sie die Taste [Vorschau].
Berühren Sie die Taste [Starten], um den Kopiervorgang zu starten.
Nach dem Kopiervorgang beginnt die Übertragung.
Nach dem Kopiervorgang können Sie keine Vorschau der Einstellungen vor der Übertragung aufrufen.
Zurück nach oben