# GLEICHZEITIGES SCANNEN EINER GROSSEN ANZAHL VON ORIGINALEN(AUFTRAG ERSTELLEN)

## Übersicht

Mit dieser Funktion können Sie ein Original mit vielen Seiten in Sätze aufteilen, diese einzeln mit dem automatischen Originaleinzug scannen und dann die Seiten in einer Übertragung senden. Sie können zum Faxen Originale sowohl in den automatischen Originaleinzug als auch auf das Vorlagenglas legen.
Verwenden Sie diese Funktion, wenn das Original mehr Seiten umfasst, als in den automatischen Originaleinzug auf einmal eingelegt werden können.
Wenn Sie in Sätze aufgeteilte Originale scannen, beginnen Sie das Scannen mit dem Satz mit der ersten Seite.
Die für den ersten Satz gewählten Einstellungen können für alle verbleibenden Sätze verwendet werden.

- Es können bis zu 999 Seiten gescannt werden.
  Beachten Sie, dass möglicherweise weniger Seiten gescannt werden können, wenn der Speicher für andere Aufträge verwendet wird.
- Wenn der Speicher während des Scanvorgangs voll wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und die Übertragung abgebrochen.
- Die Scaneinstellungen können für die einzelnen Originalsätze geändert werden.

## Bedienung

Legen Sie Originale in den automatischen Originaleinzug ein.
Das Original kann auch auf das Vorlagenglas gelegt werden.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Geben Sie die Zieladresse an.

- AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH
- ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- MANUELLE EINGABE DER ADRESSE
- FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN
- ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Auftragsaufbau].
Berühren Sie die Taste [Auftragsaufbau].
Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
So brechen Sie die Einstellung "Auftrag erstellen" ab:
Berühren Sie die Taste [Auftrag erstellen], um das Häkchen zu entfernen.
Berühren Sie die [Start]-Taste, um den ersten Satz zu scannen.
Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor der Faxübertragung eine Bildvorschau anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS“. Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.
Legen Sie den nächsten Originalsatz ein, und berühren Sie die [Zusatzscan]-Taste.
So brechen Sie den Scanvorgang des Originals ab:
Berühren Sie die Taste ([AbbrechenScannen]). Alle gescannten Daten werden gelöscht.
Berühren Sie das Feld [Senden starten].

- Falls eine Minute lang nach Erscheinen des Bestätigungsbildschirms keine Eingabe erfolgt, wird der Scanvorgang automatisch beendet und die Übertragung reserviert.
- Über die Taste [Einstell.änd.] kann die Belichtung, die Auflösung, die Scangröße und das Sendeformat für jede gescannte Originalseite individuell festgelegt werden. Falls jedoch die Funktion „Auftrag erstellen“ in Kombination mit „2auf1“ unter „Sonstiges“ verwendet wird, kann beim Scannen von geradzahligen Originalseiten nur die Belichtung verändert werden.

Zurück nach oben