# SCANNEN VON ORIGINALEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN FORMATEN(DOKUMENT GEMISCHTER GRÖSSE)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion werden Originale verschiedener Formate gleichzeitig gescannt, z. B. gleichzeitig Originale im B4-Format (8-1/2" x 14") mit Originalen im A3-Format (11" x 17").
Das Gerät erkennt beim Scannen der Originale automatisch das jeweilige Format.
Diese Funktion kann nur mit den unten gezeigten Kombinationen von Originalformaten verwendet werden.

- A3 und B4, A3 und B5, B4 und A4, sowie A4 und B5
- A4R und B5, B4 und A4R, B4 und A5, sowie B5 und A5
- 11" x 17" und 8-1/2" x 14", 11" x 17" und 8-1/2" x 13", sowie 11" x 17" und 5-1/2" x 8-1/2"

- Zusammen mit der Option „Dokument gemischter Größe“ können Sie kein Original-Scanformat angeben.
- Nach der Auswahl der Originalscangröße ist die Option „Dokument gemischter Größe“ nicht mehr verfügbar.
- Bei aktivierter Option „Dokument gemischter Größe“ ist Drehen nicht verfügbar.

Diese Funktion ist nicht verfügbar wenn im "Einstellungsmodus" unter [Systemeinstellungen] → [Gerätesteuerung] → [Einstellung für Erkennung der Originalformate] "AB-3" ausgewählt wurde.

## Bedienung

Legen Sie das Original in das Originaleinzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein.
Legen Sie die Originale so ein, dass alle Seiten jeweils an der linken Kante des Originaleinzugsfachs ausgerichtet sind.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

Geben Sie die Zieladresse an.

- AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH
- ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- MANUELLE EINGABE DER ADRESSE
- FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN
- ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN

Berühren Sie das Feld [Dokument gemischter Größe]. Berühren Sie andernfalls die Taste [Sonstiges] und dann die Taste [Dokument gemischter Größe].
Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen.
So brechen Sie die Einstellung "Dokument gemischter Größe" ab:
Berühren Sie die Taste [Dokument gemischter Größe], um das Häkchen zu entfernen.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen die Taste [Zurück].
Drücken Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen.
Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor der Faxübertragung eine Bildvorschau anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS“. Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.
Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
Zurück nach oben