# SATTELHEFT-FINISHER

## Übersicht

Der Sattelheft-Finisher umfasst die Versatzfunktion für die Ausgabe sortierter und gestapelter Papiersätze, die Funktion zum Heften und Sortieren, mit der die Papiersätze geheftet werden, die Sattelheftungsfunktion, mit der die Blätter automatisch in der Mitte geheftet und auf die Hälfte gefaltet werden, sowie die Papierfaltfunktion, mit der das Papier auf die Hälfte gefaltet wird.
Um das gedruckte Papier zu lochen, installieren Sie ein optionales Lochermodul.

- Funktionsbezeichnungen
- Versorgungsmaterialien
- Wartung des Sattelheft-Finishers

Funktionsbezeichnungen
×
Sortierer/Hefter
Hier wird das zu heftende Papier vorübergehend gestapelt.
×
Ausgabefach
In diesem Fach werden geheftete und Versatzausgaben ausgegeben.
Das Fach kann verschoben werden. Erweitern Sie das Fach zum Drucken auf großformatigem Papier (Formate A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" und 8-1/2" x 13").
×
Seitliche Abdeckung
Öffnen Sie diese Abdeckung, um die Heftklammernpatrone zu ersetzen oder einen Heftklammernstau zu beseitigen.
×
Sattelheftungsfach
In diesem Fach werden sattelgeheftete Ausgaben ausgegeben.
×
Obere Abdeckung
Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.
×
Vordere Abdeckung
Öffnen Sie diese Abdeckung, um die Heftklammernpatrone zu ersetzen oder einen Heftklammernstau oder Papierstau zu beseitigen.
Berühren Sie den Namen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

- Um einen Sattelheft-Finisher oder einen Stand/Papierfach 500/2x500/3x500/500&2000 Blatt zu installieren, ist eine Papierdurchlaufeinheit erforderlich.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Sattelheft-Finisher, und drücken Sie diesen nicht nach unten.
- Gehen Sie beim Einschalten des Geräts und während eines laufenden Druckvorgangs vorsichtig vor, da sich das Fach auf und ab bewegen kann.
- Ein Heft-Finisher kann nicht gleichzeitig mit einem Finisher, Finisher (großer Stapler) oder Heft-Finisher (großer Stapler) installiert werden.

Versorgungsmaterialien
Für den Sattelheft-Finisher ist folgende Heftklammernpatrone erforderlich:
Finishereinheit
Heftklammernpatrone (ca. 5.000 Heftklammern pro Patrone x 3 Patronen) MX-SCX1
Sattelheftungseinheit
Heftklammernpatrone (ca. 2000 Heftklammern pro Patrone x drei Patronen) AR-SC3
Wartung des Sattelheft-Finishers
Wenn die Klammern in der Heftklammernpatrone ausgehen, wird im Bedienfeld eine Meldung angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Heftklammernpatrone auszutauschen.

## Bedienung

- Austausch der Heftklammernpatrone (Finishereinheit)
- Austausch der Heftklammernpatrone (Sattelheftungseinheit)

Austausch der Heftklammernpatrone (Finishereinheit)
Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
Ziehen Sie am Hebel und schieben Sie den Sattelheft-Finisher nach links, bis er einrastet.
Verschieben Sie den Finisher vorsichtig bis zum Anschlag.
Drücken Sie den Auslösehebel des Heftklammernkastens nach unten und entfernen Sie den Heftklammernkasten.
Ziehen Sie die Heftklammernkasten nach rechts heraus.
Entnehmen Sie die leere Heftklammernpatrone aus dem Heftklammernkasten.
Setzen Sie eine neue Heftklammernpatrone in den Heftklammernkasten ein (siehe Abbildung).
Drücken Sie die Klammerkartusche hinein, bis diese mit einem Klicken einrastet.
Setzen Sie den Heftklammernkasten wieder ein.
Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.
Drücken Sie den Sattelheft-Finisher zurück in seine Ausgangsposition und arretieren Sie ihn.
Schieben Sie den Finisher vorsichtig nach rechts, bis er in der Originalposition einrastet.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.
Führen Sie einen Probedruck im Modus Heften/Sortieren durch, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß geheftet wird.
Austausch der Heftklammernpatrone (Sattelheftungseinheit)
Entnehmen Sie vor diesem Verfahren alle Ausgaben aus dem Ausgabefach des Sattelheft-Finishers. Legen Sie die entnommenen Ausgaben nicht erneut in das Ausgabefach.
Öffnen Sie die seitliche Abdeckung.
Entnehmen Sie die leere Heftklammernpatrone.
Legen Sie neue Heftklammernpatronen ein.
Entfernen Sie die Abdeckung der Heftklammerpatrone und setzten Sie sie ein.
Schließen Sie die seitliche Abdeckung.
Zurück nach oben