# BETRIEBSEINSTELLUNGEN

Hier können Einstellungen für die Bildsendefunktion (E-Mail, Internetfax usw.) konfiguriert werden.
Weitere Informationen zu den Einstellungen in Verbindung mit der Faxfunktion finden Sie unter "BILDSENDE-EINSTELLUNGEN - FAXFUNKTIONEN."
Die untenstehenden Betriebseinstellungen gelten für alle Bildsendefunktionen.
Standardeinstellungen
Einstellungen nach dem Scannen kurzzeitig beibehalten.
Verwenden Sie diese Option, um die Einstellungen nach Abschluss des Scanvorgangs beizubehalten (bis der Autolösch-Modus aktiviert wird).
Auto. Startzeit für den Auftrag während des Scannens
Legen Sie die Zeit bis zur Zeitüberschreitung nach dem Scannen des Originals fest. Stellen Sie 10 bis 240 Sekunden in Schritten von 10 Sekunden ein.
Einstellung Standardanzeige
Sie können einen der folgenden 5 Startbildschirme auswählen, der angezeigt wird, wenn Sie die Taste [Bild senden] berühren oder wenn Sie die Taste [CA] im Bildschirm des Dokumentensendemodus drücken.

- E-Mail
- Netzwerkordner
- FTP/Desktop
- Internetfax
- Fax
- Dateneingabe

Nur Adressen der Sendemodi verwenden
Bei Auswahl einer Adresse aus dem Adressbuch werden nur die im Eingrenzungs-Modus angezeigten Adressen verwendet.
Die Anzeige des Adressbuchs hat höhere Priorität.
Wenn der Dokumentsendemodus aktiviert ist, wird anstelle des Modus-Startbildschirms das Adressbuch angezeigt.
Wenn im "Einstellmodus" die Standardadresse über die Einstellungen [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Bild senden] → [Scaneinstellungen] → [Standardadresse] → [Standardadresse einstellen] konfiguriert wurde, kann die Funktion [Die Anzeige des Adressbuchs hat eine höhere Priorität.] nicht verwendet werden.
Mit dem Standard anzuzeigende Kategorie
Wählen Sie eine Kategorie aus, die mit dem Standard angezeigt werden soll.

- Ohne
- Oft Verwend.
- Kategorie 1 bis 32

Adressbuch vergrößern
Eine vergrößerte Adressbuch-Liste erscheint.
Alle Adresstypen anzeigen, unabhängig vom derzeit angezeigten Modus.
Zeigt alle Zieladressen ohne Rücksicht auf den angezeigten Modus an, wenn diese Einstellung aktiviert ist.
Bildausrichtung
Legt die Standardbildausrichtung fest.
Ausgangseinstellung Auflösung
Die folgenden Einstellungen können als Standardauflösung für den allgemeinen Scan-, E-Mail-, Internetfax- und Faxmodus gewählt werden.
Scanner Allgemein
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
E-Mail
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
Internetfax
200 X 100 dpi, 200 X 200 dpi*, 200 X 400 dpi*,
400 X 400 dpi*, 600 X 600 dpi*
Fax
Normale und kleine Zeichen*, Fein*, Ultrafein*
* Halbton
Anwend. d. Auflösungseinst. beim Speich.
Wird ein mittels Dokumentenablage gespeichertes Dokument verwendet, so werden die mit dem Dokument gespeicherten Auflösungseinstellungen verwendet.
Standard-Belichtungseinst.
Diese Einstellung dient zum Festlegen des standardmäßigen Belichtungspegels für das Scannen eines Dokuments im Dokumentensendemodus. Wählen Sie [Auto] oder [Manuell]. Wenn Sie [Manuell] wählen, müssen Sie die Belichtung auf eine von 5 Stufen einstellen.
Standard Original-Bildart
Wählen Sie vorher den Originaltyp aus, um das Scannen mit einer Auflösung zu ermöglichen, die für das Original geeignet ist (nur im Scan-Modus und im USB-Speichergerätemodus).
Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

- Text/Fotoabzug
- Text/Foto
- Text
- Photo
- Gedrucktes Foto
- Landkarte

Wenn die Belichtung auf [Auto] eingestellt ist, kann eine Standard-Originalart nicht ausgewählt werden.
Schärfe
Dies dient zum Betonen und Verbessern der Bildumrisse beim Scannen im Dokumentensendemodus. Sie können 5 Stufen einstellen.
Kontrast
Diese Einstellung dient zum Anpassen des Bildkontrastes für das Scannen eines Dokuments im Dokumentensendemodus. Sie können 5 Stufen einstellen.
Dasselbe Bild wie im Fax-/I-Fax-Modus senden
Diese Funktion dient zum Aktivieren oder Deaktivieren der Voreinstellung. Aktivieren Sie diese Funktion, um dasselbe Bild gleichzeitig zur Verwendung des Fax- oder Internetfaxmodus mit einem anderen Modus zu senden.
Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, wird ein Bild mit jeder Scan-Einstellung jeweils an E-Mail, FTP, Desktop und Netzwerkordner gesendet.
Vergessen Sie nicht, die Taste für „Nächste Adresse“ () zu drücken, bevor Sie die nächste Adresse auswählen
Diese Funktion erzwingt, dass der Benutzer die Taste [Nächste Adr.] berührt, bevor er bei Rundsendungen das nächsten Ziel eingeben kann.
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, muss die Taste [Nächste Adr.] auch dann berührt werden, wenn die nächste Adresse mit Hilfe einer Kurzwahltaste eingegeben wird.
Wenn ein Benutzer versucht, die nächste Adresse einzugeben, ohne die Taste [Nächste Adr.] zu berühren, wird ein doppelter Alarmton ausgegeben und die Eingabe zurückgewiesen.
Ton bei Scan fertig
Diese Funktion bewirkt, dass nach dem Scannen eines Originals ein Tonsignal ertönt.
Umschaltung der Anzeigereihenf. absch.
Deaktiviert das Ändern der Anzeigereihenfolge (geordnet nach Suchnummer, aufsteigend, absteigend).
Nach dem Einstellen wird die Anzeigereihenfolge nicht mehr geändert. Die Anzeigereihenfolge bleibt unverändert so beibehalten, wie sie bei Aktivierung dieser Einstellung war.
Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken
Diese Funktion hält empfangene Fax- und Internetfaxnachrichten im Speicher, ohne sie zu drucken. Die Faxnachrichten können gedruckt werden, nachdem ein Passwort (werksseitige Standardeinstellung: 0000) mit den Zifferntasten eingegeben wurde.
Passwort
Wenn die Option [Halte-Einstellung für empfangenen Daten drucken] aktiviert ist, geben Sie das Passwort ein (4-stellige Zahl).
Diese Einstellungen können nur dann konfiguriert werden, wenn sich keine empfangenen Daten im Speicher des Geräts befinden (außer Daten in einem vertraulichen oder Rundsende-Postfach).
Standard-Prüfstempel
Diese Funktion dient zum Aktivieren oder Deaktivieren der Voreinstellung. Aktivieren Sie diese Funktion, um den Prüfstempel stets auf Originalen anzubringen, die bereits mit dem automatischen Dokumenteneinzug gescannt wurden.
- E-Mail/Scannen/Dateneingabe
- Fax/Internet-Fax
Randlöschung einstellen
Damit kann die standardmäßige Löschbreite für die Löschfunktion eingestellt werden. Wählen Sie für die Löschung an Rand und Mitte einen Wert von 0 mm (0") bis 25 mm (1") in Schritten von 3 mm (1/8").
Ausgabe der erhaltenen Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt
Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Einstellung „Einstellungsdaten Bildprüfung empfangen“ aktiviert wurde.
* Dies wird angezeigt, wenn ein Fax-Erweiterungsmodul oder ein Internet-Fax-Erweiterungsmodul installiert wurde. Wenn für "Ausgabe der erhaltenen Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt" die Option festgelegt wurde, ist diese Einstellung grau schattiert.
Wenn für "Passwort ändern" oder "Halte-Einstellung für empfangene Daten drucken" die Option festgelegt wurde, ist das Passwort-Eingabefeld grau schattiert.
EINSTELLUNGEN EIN/AUS
Einstellungen zur Deaktivierung der Zielregistrierung
Diese Einstellung dient zum Unterbinden des Speicherns von Zieladressen. Das Speichern über das Gerät, über den „Einstellungsmodus (Webversion)“ und über einen PC kann getrennt unterbunden werden.
Registrierungsziel vom Bedienfeld aus deaktivieren
Deaktiviert die Adresssteuerung über das Gerät.
Konfigurieren Sie die Einstellung für jede der folgenden Optionen:

- Gruppe (Direkteingabe)
- Gruppe (Adressbuch)
- Kontakte

Alle auswählen: Wählt alle Elemente aus.
Löschvorgang überprüft: Löscht alle ausgewählten Elemente.
Registrierungsziel auf der Website deaktivieren
Deaktiviert das Speichern von Zielen im „Einstellungsmodus (Webversion)“.
Konfigurieren Sie die Einstellung für jede der folgenden Optionen:

- Gruppe (Direkteingabe)
- Gruppe (Adressbuch)
- Individuell

Alle auswählen: Wählt alle Elemente aus.
Löschvorgang überprüft: Löscht alle ausgewählten Elemente.
Programmregistrierung deaktivieren/Programm löschen
Diese Einstellung dient zum Unterbinden des Löschens und Änderns von in Auftragsprogrammen gespeicherten Bildsendeeinstellungen.
Registrierung aller Programmelemente verbieten
Dadurch wird die Verwendung des Adressbuchs beim Speichern eines Programmes unterbunden.
Speicherregistrierung deaktivieren
Deaktiviert alle Arten von Registrierungen im Postfach.
Konfigurieren Sie die Einstellung für jedes der folgenden Elemente:
Abrufspeicher, Vertraulich, Relais-Rundsendung (Direkteingabe), Relais-Rundsendung (Adressbuch)
Zielregistrierung mit Globaler Adressensuche deaktivieren
Hierbei wird die Adresssteuerung der globalen Adresssuche deaktiviert.
Konfigurieren Sie die Einstellung für jedes der folgenden Elemente:
E-Mail, Internetfax, Fax
Alle auswählen: Wählt alle Elemente aus.
Löschvorgang überprüft: Löscht alle ausgewählten Elemente.
Schalten Sie die Registrierung mit dem Network Scanner Tool aus.
Deaktiviert die Adresskontrolle von Network Scanner Tool.
Mit dieser Option können Sie das Speichern von Daten über das Eingangs-Routing des Adressbuchs auf einem anderen Gerät unterdrücken.
Weiterleitung über Netzwerk deaktivieren
Dies verhindert das Eingangs-Routing.
Einstellungen zur Deaktivierung der Übertragung
Diese Einstellungen dienen zum Deaktivieren der folgenden Übertragungsvorgänge.
[Erneut Senden] im Bild-Sendemodus deaktivieren
Diese Einstellung deaktiviert die Taste [Erneut senden] im Startfenster des Bildsendemodus.
Auswahl aus Adressbuch deaktivieren
Damit wird die Auswahl an Zielen aus dem Adressbuch deaktiviert.
Konfigurieren Sie die Einstellung für jede der folgenden Optionen:

- E-Mail
- FTP
- Desktop
- Netzwerkordner
- Internetfax (einschließlich Direkt-SMTP)
- Fax

Alle auswählen: Wählt alle Elemente aus.
Löschvorgang überprüft: Löscht alle ausgewählten Elemente.
Direkteingabe aus
Deaktiviert die Direkteingabe von Zieladressen und anderen.
Konfigurieren Sie die Einstellung für jede der folgenden Optionen:

- E-Mail
- Netzwerkordner
- Internetfax (einschließlich Direkt-SMTP)
- Fax

Alle auswählen: Wählt alle Elemente aus.
Löschvorgang überprüft: Löscht alle ausgewählten Elemente.
PC-I-Fax-Übertragung deaktivieren
Diese Funktion unterbindet die PC-I-Faxübertragung.
PC-Fax-Übertragung deaktivieren
Diese Funktion unterbindet die PC-Faxübertragung.
Eigene Nummer und Name eingeben
Speichert die Internetfax- oder Faxabsenderinformationen.
Absenderdatenregistrierung
Verwenden Sie diese Funktion zum Speichern des Absendernamens für Faxe und Internetfaxe, die Absendernummer für Faxe und die Absenderadresse für Internetfaxe. Der gespeicherte Absendername und die Faxnummer des Absenders oder die Adresse des I-Fax-Absenders wird im oberen Bereich des empfangenen Faxes gedruckt.
Absendername
Geben Sie den Absendernamen ein. Für den Absendernamen können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden.
Faxnummer des Absenders
Fax-Absendernummer speichern.
Um eine Pause zwischen den Stellen der Nummer einzugeben, berühren Sie die [-]-Taste.
Um ein Leerzeichen zwischen den Stellen der Nummer einzugeben, berühren Sie die [Leer]-Taste.
Eigene I-Fax-Adresse
Geben Sie eine Standard-Absenderadresse ein (maximal 56 Zeichen).
Registrierung der eigenen Namensauswahl
Speichert den verwendeten Absendernamen unter „Eigenen Namen Ausw.“ einer anderen Funktion. Es können bis zu 18 Absender gespeichert werden.
Neue hinzufügen
Speichern eines Absendernamens. Es können bis zu 20 Zeichen gespeichert werden.
Berühren Sie nach Eingabe des Absendernamens die Taste [Speichern].
Die niedrigste, noch nicht verwendete Registrierungsnummer zwischen 01 bis 18 wird automatisch dem Absendernamen zugewiesen. Diese Nummer kann nicht geändert werden.
Liste der Absendernamen
Zeigt eine Liste der gespeicherten Absendernamen an.
Wenn Sie einen Absendernamen auswählen, wird dieser gelöscht.
Zurück nach oben