# DIE BILDQUALITÄT DES GESCANNTEN BILDES IST SCHLECHT

Wenn Sie mit den Lösungsvorschlägen in diesem Handbuch das Problem nicht lösen können, drücken Sie die Taste [EIN/AUS], und stellen Sie anschließend den Hauptschalter auf „“. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und stellen Sie dann den Hauptschalter auf „“. Sobald die Hauptstromanzeige auf Grün umschaltet, drücken Sie die Taste [EIN/AUS].
Am Hauptschalter nicht ausschalten bzw. das Netzkabel nicht ziehen, solange die Auftragsstatusanzeige oben rechts auf dem Touch-Panel nicht grau unterlegt ist. Dies kann die Festplatte beschädigen oder zum Verlust der gespeicherten oder empfangenen Daten führen.

Zu prüfender Punkt | Lösung
--- | ---
Ist das Original Druckmaterial, z.B. ein Buch oder Magazin? | Um den Moiré-Effekt zu reduzieren, befolgen Sie folgende Schritte: Bei gedrucktem Material als Vorlage können vertikale Muster (Moiré-Effekt) zu sehen sein. Wählen Sie [Sonstige] → [Schärfe] im Ausgangsbildschirm und machen Sie die Bildränder weicher, um den Moiré-Effekt zu reduzieren (nur in "E-Mail", "FTP/Desktop", "Netzwerkordner" und "Einstellung Scan zu externem Speichergerät"). Unter Umständen lässt sich der Moiré-Effekt auch dadurch reduzieren, dass Sie die Auflösung ändern oder das Original auf dem Vorlagenglas leicht verschieben (bzw. seinen Winkel ändern).
Ist beim Scannen von farbigen oder Graustufen-Originalen der Farbmodus auf [Mono2] eingestellt? | Durch Einstellen des Farbmodus auf [Mono2] werden Farben im Original durch entweder Schwarz oder Weiß ersetzt. Dies ist geeignet für Originale, die nur Text enthalten. Für Originale mit Abbildungen sollte jedoch besser die Taste [STARTEN] verwendet werden, wenn der Farbmodus auf [Graustufen] eingestellt ist, oder Sie stellen den Farbmodus der Taste [FARBE STARTEN] auf [Vollfarbe] oder [Auto] → [Graustufen] und scannen dann.
Ist ein Ziel gewählt, für das [TIFF-S] als Format gewählt ist? | Wenn Sie ein mit hoher Auflösung gescanntes Bild an Ziele für „E-Mail“, „FTP/Desktop“ und „Netzwerkordner“ senden möchten, senden Sie das Bild separat an Scanner- und Internetfax-Zieladressen. Wenn eine Rundsendung ausgeführt wird, die sowohl Ziele für „E-Mail“, „FTP/Desktop“ und „Netzwerkordner“ als auch Internetfax-Ziele enthält, für die das Format [TIFF-S] gewählt wurde, bleibt die Auflösung auf die Einstellung [200x200dpi] fixiert, selbst wenn eine abweichende Auflösungseinstellung ausgewählt wird.

Zurück nach oben