# AUSSEN

In diesem Abschnitt werden die Namen und Funktionen der jeweiligen Teile am Geräteäußeren beschrieben.
×
Automatischer Originaleinzug
Mehrere Originale können eingezogen und gescannt werden. Können beide Seiten des 2-seitigen Originals automatisch gleichzeitig gescannt werden.
- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
×
Vordere Abdeckung
Öffnen Sie diese Abdeckung, um den Hauptstromschalter auf "Ein" oder "Aus" zu stellen, oder um eine Tonerpatrone zu wechseln.
- STROM EINSCHALTEN
- AUSTAUSCH DER TONERPATRONE
×
Ausgabefach (mittleres Fach)*
In diesem Fach wird das bedruckte Papier ausgegeben.
×
Bedienfeld
Auf dem Bedienfeld befinden sich die [EIN/AUS]-Taste, die [ENERGIESPAREN]-Taste/Anzeige, die [Startseite]-Taste, der Hauptstromschalter, die Faxempfangsanzeige und der Sensorbildschirm.
Mit dem Sensorbildschirm können all diese Funktionen ausgeführt werden.
- BEDIENFELD
×
Rechtes Fach*
Wird so eingerichtet, dass Papier gegebenenfalls in diesem Fach ausgegeben wird.
Wenn Sie festlegen, dass per Fax oder über das Internet empfangene Originale in diesem Fach ausgegeben werden, können Sie diese von der Papierausgabe beim Kopieren trennen.
×
Finisher*
Hier wird das Papier geheftet.
Es kann zudem ein Lochermodul installiert werden, um das auszugebende Papier zu lochen.
- FINISHER
×
Sattelheft-Finisher (großer Stapler)*
Hier wird das Papier geheftet und gefaltet. Es kann zudem ein Lochermodul installiert werden, um das auszugebende Papier zu lochen.
- SATTELHEFT-FINISHER (großer Stapler)
×
Papierdurchlaufeinheit*
Dieses Gerät sendet die gedruckten Blätter an den Finisher (großer Stapler), den Heft-Finisher oder Heft-Finisher (großer Stapler) oder es dient als Verbindung zwischen dem Gerät und dem Finisher (großer Stapler), dem Heft-Finisher oder Heft-Finisher (großer Stapler).
×
USB-Anschluss (Typ A)
Hier wird ein USB-Gerät, z. B. ein USB-Speichergerät, an das Gerät angeschlossen.
Verwenden Sie ein abgeschirmtes USB-Kabel.
Unterstützt USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Tastatur*
Verwenden Sie die Tastatur als Ersatz für die im Sensorbildschirm angezeigte Softtastatur. Wenn Sie die Tastatur nicht verwenden, kann diese unter dem Bedienfeld aufbewahrt werden.
×
Fach 1
Legen Sie in dieses Fach Papier ein.
- EINLEGEN VON PAPIER IN DAS FACH
×
Fach 2 (wenn Stand/Papierfach 500/2x500/3x500/500&2000 Blatt installiert wurde)*
Legen Sie in dieses Fach Papier ein.
- EINLEGEN VON PAPIER IN DAS FACH
×
Fach 3 (wenn Stand/Papierfach 2x500/3x500 Blatt installiert wurde)*
Legen Sie in dieses Fach Papier ein.
- EINLEGEN VON PAPIER IN DAS FACH
×
Fach 3 (wenn Stand/Papierfach 500&2000 Blatt installiert wurde)*
Legen Sie in dieses Fach Papier ein.
- FACH 3 - 4 (STAND/PAPIERFACH 2000 BLATT)
×
Fach 4 (wenn Stand/Papierfach 3x500 installiert wurde)*
Legen Sie in dieses Fach Papier ein.
- EINLEGEN VON PAPIER IN DAS FACH
×
Fach 4 (wenn Stand/Papierfach 500&2000 Blatt installiert wurde)*
Legen Sie in dieses Fach Papier ein.
- FACH 3 - 4 (STAND/PAPIERFACH 2000 BLATT)
×
Fach 5 (wenn ein Großraumfach installiert wurde)*
Legen Sie in dieses Fach Papier ein.
- EINLEGEN VON PAPIER IN DAS GROSSRAUMMAGAZIN
×
Manueller Einzug
Verwenden Sie diesen Einzug, um das Papier manuell einzulegen.
Ziehen Sie bei der Verwendung von Papier, das größer als A4R oder 8-1/2" x 11"R ist, die verlängerte Führung heraus.
- EINLEGEN VON PAPIER IN DEN MANUELLEN EINZUG
×
Lochermodul*
Dies dient zum Lochen der ausgegebenen Blätter. Hierfür ist ein Heft-Finisher, Heft-Finsiher (großer Stapler) oder ein Finisher (großer Stapler) erforderlich.
- LOCHERMODUL
×
Finisher (großer Hefter)*
Hier wird das Papier geheftet. Es kann zudem ein Lochermodul installiert werden, um das auszugebende Papier zu lochen.
- Finisher (großer Hefter)
×
Heft-Finisher*
Hier wird das Papier geheftet und gefaltet. Es kann zudem ein Lochermodul installiert werden, um das auszugebende Papier zu lochen.
- HEFT-FINISHER
Berühren Sie den Namen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.
* Optional Zurück nach oben