# STANDARDEINSTELLUNGEN

Wenn Sie Daten in einer Umgebung drucken, in der der Druckertreiber nicht verwendet wird (d. h., falls Sie Daten mit dem MS-DOS-System drucken oder mit einem PC, auf dem der mitgelieferte Druckertreiber nicht installiert ist), können Sie die genauen Druckbedingungen einstellen. (Jedoch ist die Funktion „Drucken leerer Seiten unterbinden“ sogar dann wirksam, wenn der PCL-Druckertreiber verwendet wird.)
Beim Drucken unter Verwendung des Druckertreibers haben die Druckertreibereinstellungen Vorrang vor den Druckbedingungseinstellungen.
Einstellungen

Option | Einstellung
--- | ---
Kopien | 1 - 999 Sätze
Ausrichtung | Hochformat Horizontal
Standardpapierformat | A3W, A3, B4, A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 12" x 18", 11" x 17", 8K, 16K
Standard-Ausgabefach | Mittleres Fach (Nicht angezeigt bei installiertem Finisher) Versatz-Papierfach*1 Oberes Finisher-Fach*2 Unteres Finisher-Fach*2 Rechtes Fach
Standardpapierart | Normalpapier, Briefkopf, Vorgedruckt, Vorgelocht, Recycling-Papier, Farbig
Ausgangseinstellungen Auflösung | 600 dpi 600 dpi (Hohe Qualität) 1200 dpi
Drucken leerer Seiten unterbinden | (Aktiviert) (Deaktiviert)
Linienstärke*3 | 0 bis 9
2-seitig Drucken | 1-seitig 2-seitig (Buch) 2-seitig (Kalender)
N-Up Druck*4 | N-auf 1-Up 2-Up 4-Up 8-Up
Layout Links nach rechts*5 Rechts nach links*5 Oben links nach rechts*6 Oben links nach unten*6 Oben rechts nach links*6 Oben rechts nach unten*6
An Seite anpassen*7 | (An Seite anpassen) (Nicht an Seite anpassen)
Ausgabe | (Drucke pro Einheit verwenden) (Drucke pro Einheit nicht verwenden) Heftungsposition*1: Keine, 1 Hinten heften, 2 Klammern, 2 Klammern (oben) (Lochung verwenden)*8 (Lochung nicht verwenden)*8
Offene Ablage | (Deaktiviert) (Aktiviert)

*1
  Wenn der Finisher installiert ist
*2
  Bei Installation eines Heft-Finishers (großer Stapler) oder eines Finishers (großer Stapler)
*3
  Diese Einstellung dient zur Anpassung der Linienstärke bei Vektorgrafiken. Mit Ausnahme von CAD und anderen speziellen Verwendungszwecken ist in der Regel keine Änderung dieser Einstellung erforderlich. Wenn "0" ausgewählt wurde, werden alle Linien mit einer Breite von einem Punkt gedruckt.
*4
  Papierformate, die nicht mit dieser Funktion verwendet werden können, sind A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", und 8-1/2" x 11". (Diese Funktion hat bei einigen Druckmethoden keine Wirkung.)
*5
  Kann gewählt werden, wenn 2-Up gewählt ist.
*6
  Kann gewählt werden, wenn 4-Up/8-Up gewählt ist.
*7
  Nur beim Drucken von PDF-, JPEG- und TIFF-Dateien möglich.
*8
  Sofern eine Lochungseinheit installiert ist

Zurück nach oben