# DAS DRUCKBILD IST KÖRNIG

Wenn Sie mit den Lösungsvorschlägen in diesem Handbuch das Problem nicht lösen können, drücken Sie die Taste [EIN/AUS], und stellen Sie anschließend den Hauptschalter auf „“. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und stellen Sie dann den Hauptschalter auf „“. Sobald die Hauptstromanzeige auf Grün umschaltet, drücken Sie die Taste [EIN/AUS].
Am Hauptschalter nicht ausschalten bzw. das Netzkabel nicht ziehen, solange die Auftragsstatusanzeige oben rechts auf dem Touch-Panel nicht grau unterlegt ist. Dies kann die Festplatte beschädigen oder zum Verlust der gespeicherten oder empfangenen Daten führen.

Zu prüfender Punkt | Lösung
--- | ---
Sind die Druckertreibereinstellungen für den Druckauftrag geeignet? | Prüfen Sie die Einstellung des Druckertreibers. Wenn Sie die Druckeinstellungen auswählen, können Sie zwischen den Druckmodi [Normal], [Hohe Qualität] oder [Ultrafein] auswählen. Wenn Sie ein sehr klares Bild benötigen, sollten Sie [Ultrafein] wählen. Windows: Sie können die Auflösung in der Registerkarte [Erweitert] des Fensters Druckertreibereigenschaften wählen. Macintosh: Wählen Sie die Auflösung im Druckfenster im Menü [Erweitert] aus.

Zurück nach oben