# AUSTAUSCH DES TONERSAMMELBEHÄLTERS

## Übersicht

Im Tonersammelbehälter wird der überschüssige Toner gesammelt, der beim Drucken anfällt. Wenn sich der Tonersammelbehälter füllt, wird "Tonersammelbehälter austauschen" angezeigt.

- Werfen Sie den Tonersammelbehälter nicht ins Feuer. Andernfalls kann es zu Verbrennungen durch herumfliegenden Toner kommen.
- Bewahren Sie den Tonersammelbehälter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Bedienung

Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
Lösen Sie den verbrauchten Tonersammelbehälter.
Drücken Sie den Hebel zum Lösen des Tonersammelbehälters.
Der Tonersammelbehälter wird wie unten abgebildet nach vorne kippen. Warten Sie, bis der Behälter stoppt.
Entfernen Sie den Tonersammelbehälter.
Halten Sie den Tonersammelbehälter mit beiden Händen, und heben Sie ihn langsam an.
Stellen Sie den Tonersammelbehälter auf eine flache Oberfläche.
Legen Sie vor dem Abstellen des Tonersammelbehälters ein Stück Papier (z. B. eine Zeitung) auf die Oberfläche.

- Die Öffnungen sollten nicht nach unten gerichtet werden, da Toner auslaufen kann.

Entfernen Sie die seitlich am Tonersammelbehälter angebrachte Abdeckung.
Entfernen Sie sie vorsichtig und achten Sie darauf, keinen Toner zu verschütten.
Bringen Sie die in Schritt 5 entfernte Abdeckung an der Tonersammelöffnung an.
Achten Sie beim Anbringen der Abdeckung darauf, Ihre Kleidung nicht mit Toner zu verschmutzen.

- Bewahren Sie die entnommenen Tonersammelbehälter in einer Plastiktüte auf (werfen Sie sie nicht weg). Ihr Servicetechniker wird sie mitnehmen.

Installieren Sie einen neuen Tonersammelbehälter.
Setzen Sie den Behälter schräg von oben ein. (In der Gegenrichtung des Entnehmens.)
Drücken Sie den Tonersammelbehälter in das Gerät.
Drücken Sie den Behälter hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.
Zurück nach oben