# EINFÜGEN VON EINZUGSBÖGEN IN KOPIEN (DECKBLÄTTER/TRENNBLÄTTER)

## Übersicht

Mithilfe dieser Funktion wird für eine bestimmte Seite ein Blatt Papier als Einzugsbogen hinzugefügt.
Es gibt zwei Arten von Einzugsbögen. Die Einzugspositionen können angegeben werden.
Fügen Sie gegebenenfalls Deckblätter ein.
Informationen zum Einfügen von Deckblättern finden Sie unter "EINFÜGEN VON DECKBLÄTTERN IN KOPIEN".
Beispiel: Fügen Sie im Anschluss an Seite 3 A und nach Seite 5 B ein.
Beispiele für das Einfügen von Bögen
Anhand der folgenden Beispiele werden die Kopierergebnisse für das Einfügen von Einzugsbögen in sechs 1-seitige Originale oder drei 2-seitige Originale mithilfe der im Folgenden beschriebenen Modi dargestellt.
Kopiermodi

- Kopieren eines 1-seitigen Originals
- Kopieren eines 2-seitigen Originals

Kopieren eines 1-seitigen Originals

Einstellungsbedingungen für Einzugsbögen | Kopierergebnis
--- | ---
Fügen Sie im 1-seitigen Kopiermodus einen Einzugsbogen ein. | Fügen Sie im 2-seitigen Kopiermodus einen Einzugsbogen ein.
Nicht kopiert | Fügt zwischen den zweiten und dritten Seiten der Kopien einen Einzugsbogen ein. |
1-seitige Kopie | Erstellt eine 1-seitige Kopie der dritten Originalseite auf einem Einzugsbogen. |
2-SEITIGE KOPIE | Erstellt eine 2-seitige Kopie der dritten und vierten Originalseite auf einem Einzugsbogen. |

Kopieren eines 2-seitigen Originals

Einstellungsbedingungen für Einzugsbögen | Kopierergebnis
--- | ---
Fügen Sie im 1-seitigen Kopiermodus einen Einzugsbogen ein. | Fügen Sie im 2-seitigen Kopiermodus einen Einzugsbogen ein.
Nicht kopiert | Fügt zwischen den zweiten und dritten Seiten der Kopien einen Einzugsbogen ein. |
1-seitige Kopie | Erstellt eine 1-seitige Kopie der dritten Originalseite auf einem Einzugsbogen. | * Die fünfte Originalseite wird nicht kopiert.
2-SEITIGE KOPIE | Erstellt eine 2-seitige Kopie der dritten und vierten Originalseite auf einem Einzugsbogen. |

- Legen Sie vor der Verwendung der Deckblätter/Trennseiten-Funktion Einzugsbögen in das Fach ein.
- Legen Sie bei der Auswahl der Deckblätter/Trennseiten-Funktion die Originale in das Originaleinzugsfach ein, und wählen Sie 1- oder 2-seitiges Kopieren sowie anschließend die Anzahl der Kopien und alle weiteren Kopiereinstellungen aus. Führen Sie nach Abschluss der Einstellungen das Verfahren für die Auswahl von Deckblättern/Trennseiten durch.
- Das Format des Einzugsbogens muss dem des Kopierpapiers entsprechen.
- Es können bis zu 100 Einzugsbögen eingefügt werden.

- Das Vorlagenglas kann für diese Funktion nicht verwendet werden.
- Beachten Sie, dass für eine Seite zwei Einzugsbögen eingefügt werden können.
- Wenn 2-seitige Originale 2-seitig kopiert werden, kann zwischen die Vorder- und Rückseite des Originals kein Einzugsbogen eingefügt werden.
- Diese Funktion kann nicht gemeinsam mit der Sattelheftung verwendet werden.
- Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn die Deckblätter/Trennseiten-Funktion im „Einstellungsmodus“ deaktiviert ist.

## Bedienung

Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs ein, und berühren Sie die Taste [Vorschau].

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Deckblätter/Trennblätter].
Berühren Sie die Taste [Einzugsbogen].
Berühren Sie die Anzeigetaste für das Einfügen von Seiten.
Die Einstellungen für den Einzugstyp B sind identisch mit denen für Typ A.
Geben Sie mit den Zifferntasten die Seitenzahl ein, bei der ein Einzugsbogen eingefügt werden soll, und berühren Sie die Taste [Eingabe].
Die Gesamtzahl der Einzugsbögen wird neben der Taste [Eingabe] angezeigt. Wiederholen Sie diese Schritte für die Anzahl der Einzugsbögen.
Wenn eine falsche Seitenzahl für das Einfügen angegeben wurde:
Berühren Sie die Taste [Seitenansicht], und ändern Sie die Seite.

- PRÜFEN, BEARBEITEN UND LÖSCHEN DES SEITENLAYOUTS VON DECKBLÄTTERN UND EINZUGSBÖGEN

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].
So brechen Sie das Einfügen von Einzugsbögen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].
Berühren Sie die Taste [Ändern].
Wenn nur der Einzugsbogen A eingefügt wird, berühren Sie die Taste [Keine Kopie erst.].
Berühren Sie beim Kopieren des Einzugsbogens A die Taste [Einseitig] oder [2-seitig Kopieren].
So ändern Sie einen Einzugsbogen:
Berühren Sie die Taste [Papierkassette], und wählen Sie das Fach mit den eingelegten Einzugsbögen aus.
Wenn beide Seiten eines Einzugsbogens kopiert werden, können zum Einfügen keine Etiketten, Transparentfolien oder Registerseiten verwendet werden. Registerseiten können eingefügt werden, wenn auf diese nicht kopiert wird.
Berühren Sie nach der Einstellung die Taste .
Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster.
Prüfen Sie, ob die Einstellungen zu den gewünschten Ergebnissen führen.
So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].
Berühren Sie die Taste [Starten], um den Kopiervorgang zu starten.
Wenn Sie nur einen Kopiensatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.
So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:
Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
Zurück nach oben