# HINZUFÜGEN VON KONTRAST ZUM ORIGINAL VOR DER ÜBERTRAGUNG(KONTRAST)

## Übersicht

Diese Funktion ist im Internetfaxmodus nicht verfügbar.

## Bedienung

Legen Sie das Original ein.
Legen Sie das Original in das Einzugsfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Geben Sie die Zieladresse an.

- AUSWÄHLEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM ADRESSBUCH
- ANZEIGEN EINER LISTE DER GEWÄHLTEN ZIELADRESSEN
- VERWENDEN EINER SUCHNUMMER ZUR ANGABE EINER ZIELADRESSE
- MANUELLE EINGABE DER ADRESSE
- FESTLEGEN VON NETZWERKORDNERN
- ABRUFEN EINER ZIELADRESSE AUS EINEM GLOBALEN ADRESSBUCH
- VERWENDEN EINES ÜBERTRAGUNGSPROTOKOLLS ZUM ERNEUTEN SENDEN

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Kontrast].
Berühren Sie die Taste , oder verschieben Sie den Schieberegler, um die Kontraststufe anzupassen.
So brechen Sie die Kontrasteinstellung ab:
Berühren Sie die Taste [AUS].
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].
Drücken Sie die [Start]-Taste, um mit dem Scanvorgang des Originals zu beginnen.
Berühren Sie die Taste [Vorschau], um vor der Faxübertragung eine Bildvorschau anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter „PRÜFEN DES ZU ÜBERTRAGENDEN BILDS“. Beachten Sie, dass Sie im Vorschaubildschirm keine Einstellungen für diese Funktion ändern können.

- Wenn Sie die Originalseiten in das Dokumenteinzugsfach eingelegt haben, werden alle Seiten gescannt.
  Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.
- Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas eingelegt haben, werden die Seiten nacheinander eingescannt.
  Nach Abschluss des Scanvorgangs legen Sie das nächste Original ein und berühren die [Start]-Taste. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Seiten gescannt sind, und berühren Sie dann die Taste [Einlesen Ende].
  Ein Signalton weist darauf hin, dass das Scannen und die Übertragung beendet sind.

Zurück nach oben