# HINZUFÜGEN VON RÄNDERN(RAND VERSCHIEBEN)

## Übersicht

Mit dieser Funktion wird das Kopierbild nach rechts, links oder unten verschoben, um den Rand anzupassen.
Dies ist hilfreich, wenn Sie die Kopien mit einem Faden oder in einem Binder binden möchten.
Verschieben des Bildes nach rechts, damit die Kopien am linken Rand gebunden werden können

Ohne Randverschiebung | Mit Randverschiebung
--- | ---

Heftpositionen
Kopie drehen kann nicht in Verbindung mit Rand wechseln verwendet werden.
So ändern Sie die Standardeinstellung der Randverschiebung:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Kopiereinstellung] → [Grundeinstellung der Randversetzung] aus.

## Bedienung

Legen Sie das Original ein und drücken Sie die Taste [Vorschau].
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Rand verschieben].
Berühren Sie die Richtung für die Bildverschiebung.
Einstellen der Breite für die Randverschiebung.

- Berühren Sie die numerische Wertanzeige für den Bereich der Randverschiebung auf der Vorder- oder Rückseite, und geben Sie den Bereich über die Zifferntasten ein.
- Um den Bereich schnell einzustellen, geben Sie zuerst über die Zifferntasten einen Wert an, der nahe am gewünschten Wert liegt, und passen Sie diesen dann mit an.
- Wenn Sie das Kontrollkästchen [2. Seitenwert an 1. anpassen.] aktivieren (), verschwindet und Sie können Seite 1 und 2 getrennt einstellen.

Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].

- So beenden Sie die Einstellung der Randverschiebung:
  Berühren Sie die Taste [AUS].
- So brechen Sie alle Einstellungen ab:
  Berühren Sie das Feld [CA].

Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster.
Prüfen Sie, ob die Einstellungen zu den gewünschten Ergebnissen führen.
So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].
Berühren Sie die Taste [Starten], um den Kopiervorgang zu starten.
Wenn Sie nur einen Kopiensatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.
So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:
Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
Zurück nach oben