# HEFT-FINISHER (GROSSER HEFTER)

## Übersicht

Der Heft-Finisher umfasst die Versatzfunktion für die Ausgabe sortierter und gestapelter Papiersätze, die Funktion zum Heften und Sortieren, mit der die Papiersätze geheftet werden, die Sattelheftungsfunktion, mit der die Blätter automatisch in der Mitte geheftet und auf die Hälfte gefaltet werden, sowie die Papierfaltfunktion, mit der das Papier auf die Hälfte gefaltet wird.
Um das gedruckte Papier zu lochen, installieren Sie ein optionales Lochermodul.

- Funktionsbezeichnungen
- Versorgungsmaterialien
- Wartung des Heft-Finishers (großer Hefter)

Funktionsbezeichnungen
×
Sortierer/Hefter
Hier wird das zu heftende Papier vorübergehend gestapelt.
×
Ausgabefach (oberes Fach, unteres Fach)
In diesem Fach werden geheftete und Versatzausgaben ausgegeben.
Das Fach kann verschoben werden. Erweitern Sie das Fach zum Drucken auf großformatigem Papier (Formate A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" und 8-1/2" x 13").
×
GFührung des Sattelheftungsfachs
Führt die Ausgabe in diesem Fach. Befestigen Sie vor dem Drucken die Führung des Sattelheftungsfachs in der Position unten, die dem verwendeten Papier entspricht.
×
Sattelheftungsfach
In diesem Fach werden sattelgeheftete Ausgaben ausgegeben.
×
Obere Abdeckung
Öffnen Sie diese Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.
×
Vordere Abdeckung
Öffnen Sie diese Abdeckung, um die Heftklammernpatrone zu ersetzen oder einen Heftklammernstau zu beseitigen.
Berühren Sie den Namen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

- Um einen Heft-Finisher (großer Hefter) oder einen Stand/Papierfach 500/2x500/3x500/500&2000 Blatt zu installieren, ist eine Papierdurchführeinheit erforderlich.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Heft-Finisher (großer Hefter), und drücken Sie diesen nicht nach unten.
- Gehen Sie beim Einschalten des Geräts und während eines laufenden Druckvorgangs vorsichtig vor, da sich das Fach auf und ab bewegen kann.
- Ein Heft-Finisher (großer Hefter) kann nicht gleichzeitig mit einem Finisher, Finisher (großer Hefter) oder Heft-Finisher installiert werden.

Versorgungsmaterialien
Für den Heft-Finisher (großer Hefter) ist folgende Heftklammernpatrone erforderlich:
Finishereinheit
Heftklammernpatrone (ca. 5000 Heftklammern pro Patrone x drei Patronen) AR-SC2
Sattelheftungseinheit
Heftklammernpatrone (ca. 2000 Heftklammern pro Patrone x drei Patronen) AR-SC3
Wartung des Heft-Finishers (großer Hefter)
Wenn die Klammern in der Heftklammernpatrone ausgehen, wird im Bedienfeld eine Meldung angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Heftklammernpatrone auszutauschen.

## Bedienung

Austausch der Heftklammernpatrone (Finishereinheit)
Austausch der Heftklammernpatrone (Sattelheftungseinheit)
Austausch der Heftklammernpatrone (Finishereinheit)
Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
Drücken Sie die grünen Teile des Heftklammernkastens und ziehen Sie den Kasten dann nach oben und heraus.
Entnehmen Sie die leere Heftklammernpatrone.
Drücken Sie die Verriegelungstaste, um die Heftklammernkastenabdeckung zu entriegeln, und entnehmen Sie die Heftklammernpatrone.

Wenn noch Heftklammern vorhanden sind, lässt sich die Heftklammernpatrone nicht entnehmen.

Setzen Sie eine neue Heftklammernpatrone in den Heftklammernkasten ein.
Drücken Sie die Klammerkartusche hinein, bis diese mit einem Klicken einrastet.

Entfernen Sie die Versiegelung der Patrone erst nach dem Einsetzen der Patrone in den Kasten.

Ziehen Sie die Versiegelung, die die Heftklammern hält, gerade heraus.
Drücken Sie den Heftklammernkasten wieder hinein.
Drücken Sie den Heftklammernkasten hinein, bis er mit einem Klicken einrastet.
Schließen Sie die vordere Abdeckung.
Machen Sie einen Probedruck im Modus Heften/Sortieren durch, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß geheftet wird.
Austausch der Heftklammernpatrone (Sattelheftungseinheit)
Entnehmen Sie vor diesem Verfahren alle Ausgaben aus dem Ausgabefach des Heft-Finishers (großer Hefter). Legen Sie die entnommenen Ausgaben nicht erneut in das Ausgabefach.
Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
Halten Sie den Griff an der Sattelheftungseinheit und ziehen Sie sie langsam bis zum Anschlag heraus.
Ziehen Sie die Heftungseinheit in der Sattelheftungseinheit heraus und drehen Sie sie dann nach oben.
Greifen Sie die linke und rechte Seite jeder leeren Heftklammernpatrone und entnehmen Sie die Patronen.
Legen Sie neue Heftklammernpatronen ein.
Tauschen Sie beide Heftklammernpatronen aus.
REntfernen Sie die Abdeckung der Heftklammerpatrone und setzten Sie sie ein.
Ziehen Sie die Heftungseinheit des Heft-Finishers nach vorne und drehen Sie sie dann in ihre ursprüngliche Position zurück.
Drücken Sie die Sattelheftungseinheit hinein.
Schließen Sie die vordere Abdeckung des Heft-Finishers.
Führen Sie einen Testdruck oder eine Kopie mit der Sattelheftfunktion durch, um sicherzustellen, dass ordnungsgemäß geheftet wird.
Zurück nach oben