# KOPIEREN IM BROSCHÜREN-FORMAT(BROSCHÜRE KOPIEREN)

## Übersicht

Die mithilfe von „Broschüre kopieren“ angefertigten Kopien können in der Mitte gefaltet werden, um eine Broschüre zu erstellen.
Diese Funktion ist nützlich zum Anordnen von Kopien in ansprechender Form als Heft oder Broschüre.
Broschürenkopie mit 8 Originalseiten
Bindungsseite

- Um Broschürenkopien von Büchern oder anderen gebundenen Originalen zu erstellen, verwenden Sie die Buchkopiefunktion.
- Bei Auswahl der Broschürenkopiefunktion wird automatisch der zweiseitige Kopiermodus gewählt. Sollte durch gewählte Einstellungen das zweiseitige Kopieren nicht möglich sein, kann die Broschürenkopiefunktion nicht verwendet werden.
- Scannen Sie die Originale nacheinander von der ersten bis zur letzten Seite. Die Reihenfolge der Kopien wird vom Gerät automatisch angepasst. Auf jedes Blatt Papier werden vier Originalseiten kopiert. Leere Seiten werden automatisch am Ende der Broschürenkopien erstellt, wenn die Anzahl der Originalseiten nicht durch vier teilbar ist.
- Wenn ein Sattelheft-Finisher installiert ist, können Sie [Hefter/ Sortier.] aktivieren und die Sattelheftung einstellen (Heftet jeden Kopiensatz an zwei Positionen in der Mitte des Papiers).
  - EINSTELLUNG HEFTER/SORTIER.

So heften Sie Kopien automatisch, wenn „Broschüre kopieren“ aktiviert ist:
Wählen Sie im „Einstellungsmodus“ [Systemeinstellungen] → [Kopiereinstellungen] → [Kopiereinstellung] → [Automatische Sattelheftung] aus.
Dadurch wird die Sattelheftung automatisch aktiviert, wenn bei installiertem Sattelheft-Finisher das Kopieren von Broschüren aktiviert wird. Um bei aktivierter Option [Automatische Sattelheftung] Broschürenkopien ohne Heftung zu erstellen, berühren Sie die Taste [Hefter/ Sortier.]. Wählen Sie dann [Broschüre kopieren] und berühren Sie im Bildschirm für die Sattelheftung die Taste [AUS].

## Bedienung

Legen Sie das Original ein und drücken Sie die Taste [Vorschau].
Legen Sie das Original in das Einzugfach des automatischen Originaleinzugs oder auf das Vorlagenglas.

- AUTOMATISCHER ORIGINALEINZUG
- VORLAGENGLAS

Wenn die Originale beidseitig bedruckt sind, legen Sie sie in das Originaleinzugfach ein.
Berühren Sie die Taste [Sonstiges] und anschließend die Taste [Broschüre kopieren].
Wählen Sie die Bindungsseite.
Wenn Sie die Einstellungen für die Broschürenheftung abbrechen möchten,
berühren Sie die Taste [Aus].
Berühren Sie abhängig vom Original die Taste [1-seitig] oder [2-seitig].
Wenn kein Deckblatt eingelegt wird, wechseln Sie zu Schritt 6.
Wenn ein Deckblatt eingelegt wird, berühren Sie die Taste [Deckblatteinstellung] und anschließend die Taste [EIN].
So ändern Sie das Einzugsfach für das Deckblatt:
Berühren Sie die Taste [Papierkassette], um das Fenster für die Auswahl der Fächer anzuzeigen.
Berühren Sie in diesem Fenster das gewünschte Eingabefach für das Deckblatt.
Weitere Informationen finden Sie unter „AUSWAHL DES PAPIERFACHS FÜR DAS KOPIEREN“.
Wenn auf das Deckblatt kopiert werden soll, dürfen keine Etiketten, Transparentfolien und Registerseiten verwendet werden.
Berühren Sie nach dem Beenden der Einstellungen nacheinander die Tasten und [Zurück].
Prüfen Sie das Vorschaubild im Vorschaufenster.
Prüfen Sie, ob die Einstellungen zu den gewünschten Ergebnissen führen.
So brechen Sie alle Einstellungen ab:
Berühren Sie die Taste [CA].
Berühren Sie die Taste [Starten], um den Kopiervorgang zu starten.
Wenn Sie nur einen Kopiensatz erstellen, muss die Anzahl der Kopien nicht angegeben werden.
So erstellen Sie mindestens zwei Kopiensätze:
Berühren Sie die Kopienanzeigetaste, um die Anzahl der Kopien festzulegen.
Zurück nach oben